**Экзаменационные вопросы - Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)**

1. 116 (Один или несколько правильных ответов) **Требования к диэлектрическим перчаткам**

* Диэлектрические перчатки проходят испытание 1 раз в 6 месяцев в специализированных лабораториях с обязательной отметкой на них даты испытания
* - Диэлектрические перчатки проходят испытание 1 раз в год в специализированных лабораториях с обязательной отметкой на них даты испытания
* Диэлектрические перчатки проходят испытание 1 раз в 2 года в специализированных лабораториях с обязательной отметкой на них даты испытания
* Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев

2. 301 (Один правильный ответ) **В каком случае работодатель обязан отстранить от работы работника?**

* Работник не прошел в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
* - Работник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического "опьянения"
* Работник не прошёл обучение и проверку знаний по охране труда
* Во всех перечисленных случаях

3. 311 (Один правильный ответ) **О каких событиях работник обязан немедленно известить своего руководителя:**

* О возникновении любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей
* О каждом несчастном случае на производстве
* Об ухудшении состояния своего здоровья
* - Обо всём перечисленном

4. 312 (Один правильный ответ) **В какие сроки работники должны проходить периодическое обучение по оказанию первой помощи пострадавшим?**

* Не реже одного раза в полгода
* Не реже одного раза в год
* Не реже одного раза в 2 года
* Не реже одного раза в 3 года
* По собственной инициативе работников

5. 313 (Один правильный ответ) **Какие признаки отравления угарным газом?**

* Тошнота, рвота
* Затруднение дыхания, чувство нехватки воздуха, одышка
* Головная боль, головокружение
* Всё перечисленное

6. 314 (Один правильный ответ) **Когда должен применяться наружный (непрямой) массаж сердца?**

* После освобождения пострадавшего от опасного фактора
* При повышении артериального давления
* При отсутствии у пострадавшего пульса
* Только если пострадавший судорожно дышит
* При кровотечении

7. 315 (Один правильный ответ) **Определите последовательность оказания первой помощи при сотрясении головного мозга**

* Срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его голову наложить холод
* Наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, сопроводить его в медицинское учреждение
* Дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в медицинское учреждение

1. 316 **Соотнесите виды кровотечений с их характерными признаками?**

|  |  |
| --- | --- |
| Капиллярное кровотечение | кровь темная, вытекает непрерывной струей |
| Смешанное кровотечение | возникает при мелких травмах, при этом кровоточит вся поверхность раны |
| Венозное кровотечение | кровь алая, яркая вытекает из раны пульсирующим фонтанчиком или тонкой струей |
| Артериальное кровотечение | сочетание кровотечений: капиллярное+ венозное или венозное+ артериальное |

1. 318 (Один или несколько правильных ответов) **Правила наложения жгута при артериальном кровотечении**

* Перед наложением жгута поврежденную конечность поднимают, а место наложения оборачивают несколькими слоями марли (или подкладывают платок, полотенце, одежду)
* О правильности наложения жгута свидетельствуют: наличие пульса в нижерасположенных участках артерий и небольшое выделение крови из раны
* Обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой
* Под жгут вкладывают записку с указанием времени его наложения
* - Жгут может находиться на конечности: в летнее время не более 1 часа, в зимнее время не более 30 минут. Если после истечения указанного времени нет возможности оказать пострадавшему помощь, жгут ослабляют на 10-15 минут, а обильное кровотечение останавливают пальцевым прижатием

10. 322 (Один правильный ответ) **Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных артериальных сосудов рук и ног является:**

* Наложение давящей повязки
* Пальцевое прижатие
* Максимальное сгибание конечности
* - Наложение жгута

11. 323 (Один правильный ответ) **Жгут накладывается:**

* При капиллярном кровотечении
* При артериальном и/или венозном кровотечении

12. 390 (Один правильный ответ) **Что такое эскалатор?**

* Наклонная непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной
* Горизонтальное непрерывно движущееся полотно с механическим приводом для перемещения пассажиров, с уклоном по отношению к горизонту не более 15
* Установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остается параллельной направлению ее движения

13. 507 (Один правильный ответ) **Определение термина "Балюстрада", назначение.**

- Совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения их безопасности и служат для создания интерьера

* Часть поручня, предназначенная для удержания поручня при его движении по рабочей ветви
* Устройство, снижающее риск защемления предметов между ступенями и фартуком

14. 508 (Один правильный ответ) **Определение термина "Пассажирский конвейер".**

- Установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остается параллельной направлению ее движения

- Наклонная непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной

- Горизонтальное непрерывно движущееся полотно с механическим приводом для перемещения пассажиров, с уклоном по отношению к горизонту не более 150

15. 509 (Один правильный ответ) **Назначение привода эскалатора/конвейера.**

* Для перемещения несущего полотна с номинальной скоростью
* Для приведения в действие механизма аварийного тормоза
* Для перемещения ленты поручня
* Для перемещения несущего полотна вручную

16. 510 (Один правильный ответ) **Назначение рабочего тормоза эскалатора/пассажирского конвейера.**

* Для остановки несущего полотна при отключении электродвигателя
* Для остановки несущего полотна при превышении им номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза

17. 511 (Один правильный ответ) **Как называется устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении им номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза?**

* Дополнительный тормоз
* Рабочий тормоз
* Вспомогательный тормоз
* Ручной тормоз

18. 512 (Один правильный ответ) **Грузонесущий элемент эскалатора, состоящий из ступеней, объединенных тяговыми цепями называется**

* Лестничное полотно эскалатора
* Ступенчатая лента
* Пластинчатое полотно конвейера
* Лестничная лента эскалатора

19. 513 (Один правильный ответ) **Как называется грузонесущий элемент пластинчатого пассажирского конвейера, состоящий из пластин, объединенных тяговыми цепями?**

* Пластинчатое полотно конвейера
* Лестничное полотно конвейера
* Пластинчатая лента конвейера

20. 514 (Один правильный ответ) **Часть лестничного полотна эскалатора, предназначенная для размещения пассажиров называется**

* Ступень
* Грузонесущий элемент
* Пассажирская площадка
* Ломель

21. 515 (Один правильный ответ) **Как называется деталь передней части ступени с рифленой поверхностью, во впадины которой входят зубья настила смежной ступени эскалатора?**

* Подступенок ступени
* Торец ступени
* Балка ступени

22. 516 (Один правильный ответ) **Грузонесущий элемент ленточного пассажирского конвейера в виде бесконечной ленты с рифленой (в продольном направлении) наружной поверхностью, во впадины которой входят зубья гребенки входной площадки называется**

* Лента
* Полотно
* Пластинчатое полотно

23. 622 (Один или несколько правильных ответов) **Какие действия необходимо произвести перед применением средств защиты?**

- Визуально проверить исправность защитного средства

- Убедиться в своевременности проведения периодических испытаний на основании поставленного срока годности на защитном средстве

- Выполнить испытания на прочность защитного средства

24. 719 (Один правильный ответ) **Какое устройство устанавливается, для предотвращения превышения номинальной скорости движения эскалатора?**

* Устройство автоматического торможения
* Устройство ловителей
* Устройство ограничителя скорости
* Устройство реверса

25. 720 (Один правильный ответ) **Зубчатая секция входной площадки, зубья которой входят во впадины настила ступеней, пластин или ленты эскалатора называется**

* Гребенка входной площадки
* Гребенка переднего настила
* Опорная плита

26. 721 (Один правильный ответ) **Что такое поручень эскалатора/пассажирского конвейера?**

* Непрерывная лента, перемещающаяся по трассе поручневого устройства, предназначенная для опоры рук пассажиров
* Неподвижное устройство, предназначенное для опоры рук пассажиров
* Опора качения ступени/пластины по направляющим, не связанная с тяговой цепью

27. 722 (Один правильный ответ) **Как называется устройство, расположенное в месте входа поручня в балюстраду при переходе с рабочей на нерабочую ветвь?**

* Устье поручня
* Борт поручня
* Поручневое устройство
* Вход поручня

28. 723 (Один правильный ответ) **Нижняя вертикальная часть балюстрады, расположенная вдоль трассы несущего полотна на уровне ступеней, пластин или ленты, предназначенная для регулирования зазора между ступенью и балюстрадой называется**

* Фартук балюстрады
* Плинтус балюстрады
* Карниз балюстрады

29. 725 (Один правильный ответ) **Какое действие предусмотрено для нормальной эксплуатационной остановки эскалатора?**

* Необходимо нажать кнопку СТОП при отсутствии пассажиров на лестничном полотне
* Необходимо выключить вводное устройство при отсутствии пассажиров на лестничном полотне
* Подать команду на остановку эскалатора с диспетчерского пульта при отсутствии пассажиров на лестничном полотне
* Необходимо нажать кнопку СТОП независимо от наличия/отсутствия пассажиров или каких-либо предметов на лестничном полотне эскалатора

1. 736 (Точное значение) **Освещенность входных площадок эскалатора/пассажирского конвейера должна быть не менее**

\_\_\_\_\_\_\_ лк

1. 737 (Точное значение) **Скорость движения поручней не должна отличаться от скорости движения ступеней более чем на**

\_\_\_\_\_ %

32. 742 (Один правильный ответ) **Главный привод эскалатора предназначен**

* Для передвижения лестничного полотна эскалатора с эксплуатационной скоростью
* Для передвижения лестничного полотна с ремонтной скоростью
* Для передвижения лестничного полотна при монтажных и демонтажных работах, при техническом обслуживании

33. 773 (Один правильный ответ) **Действия оператора в случае намерения воспользоваться эскалатором лиц с тележками, детскими колясками, а также лиц в инвалидных креслах или на костылях**

* Не допускать их к использованию эскалатора, дать рекомендацию воспользоваться лифтом
* Оказать помощь при загрузке на лестничное полотно, в случае возникновения нештатной ситуации - остановить эскалатор
* Следить за их перемещением, в случае возникновения нештатной ситуации – остановить эскалатор

34. 774 (Один правильный ответ) **Допускается ли входить на эскалатор/пассажирский конвейер босиком?**

* Не допускается
* Допускается при соблюдении мер безопасности
* - Допускается только под наблюдением оператора

35. 775 (Один правильный ответ) **Допускается ли перевозить на эскалаторе/пассажирском конвейере объемных или тяжелых предметов?**

* Не допускается
* Допускается, только под наблюдением оператора
* Допускается только с особого разрешения руководства

36. 776 (Один правильный ответ) **Допускается ли сидеть на ступени эскалатора при его движении?**

* Не допускается
* Допускается только при движении вверх
* Допускается только при движении вниз
* Допускается

37. 777 (Один правильный ответ) **Допускается ли перегибаться через поручень эскалатора?**

* Не допускается
* Допускается

38. 778 (Один правильный ответ) **Какую группу допуска по электробезопасности, должен иметь оператор поэтажного эскалатора/пассажирского конвейера?**

* Не ниже II
* Не ниже III
* Не ниже IV

39. 779 (Один правильный ответ) **Какое действие предусмотрено если во время работы эскалатора возникает непредвиденная аварийная ситуация?**

* Необходимо нажать кнопку СТОП независимо от наличия/отсутствия пассажиров или каких-либо предметов на лестничном полотне эскалатора
* Необходимо нажать кнопку СТОП только при отсутствии пассажиров на лестничном полотне
* Необходимо выключить вводное устройство при отсутствии пассажиров на лестничном полотне

40. 866 (Один правильный ответ) **Допускается ли при работе в диэлектрических перчатках подвертывать их края?**

* Не допускается
* Допускается