**Экзаменационные вопросы - Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров**

1. 96 (Один или несколько правильных ответов) **Когда проводится внеплановый инструктаж?**

* При введении в действие новых нормативных актов по охране труда
* При изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования и других факторов, влияющих на безопасность труда
* При нарушении работниками требований безопасности труда, которые могли привести или привели к травме, аварии или пожару
* По требованию органа надзора, по обоснованному решению руководства предприятия
* При несчастном случае на производстве
* Один раз в квартал
* Два раза в год

2. 98 (Один или несколько правильных ответов) **В каких случаях проводится целевой инструктаж?**

* Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка и т.п.)
* Целевой инструктаж с работниками, проводящими работу по наряду-допуску, разрешению и т.п., фиксируют в наряд - допуске или другой документации, разрешающей производство таких работ
* В случае нарушения работником требований охраны труда
* При несчастном случае на производстве

3. 116 (Один или несколько правильных ответов) **Требования к диэлектрическим перчаткам**

* Диэлектрические перчатки проходят испытание 1 раз в 6 месяцев в специализированных лабораториях с обязательной отметкой на них даты испытания
* Диэлектрические перчатки проходят испытание 1 раз в год в специализированных лабораториях с обязательной отметкой на них даты испытания
* Диэлектрические перчатки проходят испытание 1 раз в 2 года в специализированных лабораториях с обязательной отметкой на них даты испытания
* Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев.

4. 118 (Один правильный ответ) **Как часто проводится первичный инструктаж на рабочем месте?**

* Один раз при поступлении на работу
* Каждый раз вначале смены
* Не реже одного раза в 6 месяцев
* Один раз в год

5. 225 (Один или несколько правильных ответов) **Кто является владельцем объекта (лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов)?**

* Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие объектом на праве собственности либо ином законном основании и осуществляющие использование и содержание объекта
* Организация, эксплуатирующая объект на основании договора аренды
* В отношении объектов в многоквартирном доме - лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации
* В случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме и в случаях, если способ управления многоквартирным домом не выбран или не реализован, - специализированная организация, заключившая договор о содержании и ремонте общего имущества многоквартирного дома в отношении объекта

6. 226 (Один правильный ответ) **Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет государственный контроль (надзор) за соблюдением Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"?**

* Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
* Минприпроды России
* МЧС России
* Минпромторг России
* Федеральная инспекция труда

7. 238 (Один правильный ответ) **Кем и в какой форме проводится независимая оценка квалификации персонала на соответствие профессиональным стандартам?**

- Независимая оценка квалификации проводится в форме теоретического экзамена в комиссии организации с участием инспектора Ростехнадзора

* Независимая оценка квалификации проводится в форме теоретического экзамена в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора
* Независимая оценка квалификации проводится в форме теоретического и практического экзамена в аттестационной комиссии специализированной организации
* Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального экзамена центром оценки квалификаций
* Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального экзамена в аттестационной комиссии организации, в штате которой он числится, или комиссии организации, осуществляющей обучение

8. 241 (Один правильный ответ) **Каким образом осуществляется допуск к самостоятельной работе сотрудников?**

- Устным распоряжением владельца лифта

* Локальным актом организации при наличии квалификационных удостоверений или сертификатов, подтверждающих компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций
* Распоряжением, после стажировки в течение 15 смен
* Устным распоряжением руководства организации при наличии у них удостоверения о проведенной проверке знаний по электробезопасности

9. 257 (Один правильный ответ) **Где производится обучение персонала ?**

* Обучаются в образовательных учреждениях, имеющих лицензию, выданную Министерством образования и науки
* Обучаются на предприятии, при наличии своей аттестационной комиссии
* Обучаются в территориальных органах Ростехнадзора

10. 301 (Один правильный ответ) **В каком случае работодатель обязан отстранить от работы работника?**

* Работник не прошел в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
* - Работник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического "опьянения"
* Работник не прошёл обучение и проверку знаний по охране труда
* Во всех перечисленных случаях

11. 311 (Один правильный ответ) **О каких событиях работник обязан немедленно известить своего руководителя:**

* О возникновении любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей
* О каждом несчастном случае на производстве
* Об ухудшении состояния своего здоровья
* - Обо всём перечисленном

12. 312 (Один правильный ответ) **В какие сроки работники должны проходить периодическое обучение по оказанию первой помощи пострадавшим?**

* Не реже одного раза в полгода
* Не реже одного раза в год
* Не реже одного раза в 2 года
* Не реже одного раза в 3 года
* По собственной инициативе работников

13. 314 (Один правильный ответ) **Когда должен применяться наружный (непрямой) массаж сердца?**

* После освобождения пострадавшего от опасного фактора
* При повышении артериального давления
* При отсутствия у пострадавшего пульса
* Только если пострадавший судорожно дышит
* При кровотечении

1. 316 **Соотнесите виды кровотечений с их характерными признаками?**

Артериальное кровотечение -

Венозное кровотечение -

Капиллярное кровотечение -

Смешанное кровотечение

кровь темная, вытекает непрерывной струей

сочетание кровотечений: капиллярное+ венозное или венозное+ артериальное

кровь алая, яркая вытекает из раны пульсирующим фонтанчиком или тонкой струей

возникает при мелких травмах, при этом кровоточит вся поверхность раны

1. 322 (Один правильный ответ) **Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных артериальных сосудов рук и ног является:**

* Наложение давящей повязки
* Пальцевое прижатие
* Максимальное сгибание конечности
* Наложение жгута

16. 323 (Один правильный ответ) **Жгут накладывается:**

* При капиллярном кровотечении
* При артериальном и/или венозном кровотечении

17. 390 (Один правильный ответ) **Что такое эскалатор?**

* Наклонная непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной
* Горизонтальное непрерывно движущееся полотно с механическим приводом для перемещения пассажиров, с уклоном по отношению к горизонту не более 15
* Установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остается параллельной направлению ее движения

18. 507 (Один правильный ответ) **Определение термина "Балюстрада", назначение.**

- Совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения их безопасности и служат для создания интерьера

* Часть поручня, предназначенная для удержания поручня при его движении по рабочей ветви
* Устройство, снижающее риск защемления предметов между ступенями и фартуком

19. 508 (Один правильный ответ) **Определение термина "Пассажирский конвейер".**

- Установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остается параллельной направлению ее движения

- Наклонная непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной

- Горизонтальное непрерывно движущееся полотно с механическим приводом для перемещения пассажиров, с уклоном по отношению к горизонту не более 150

20. 512 (Один правильный ответ) **Грузонесущий элемент эскалатора, состоящий из ступеней, объединенных тяговыми цепями называется**

* Лестничное полотно эскалатора
* Ступенчатая лента
* Пластинчатое полотно конвейера
* Лестничная лента эскалатора

21. 514 (Один правильный ответ) **Часть лестничного полотна эскалатора, предназначенная для размещения пассажиров называется**

* Ступень
* Грузонесущий элемент
* Пассажирская площадка
* Ломель

22. 516 (Один правильный ответ) **Грузонесущий элемент ленточного пассажирского конвейера в виде бесконечной ленты с рифленой (в продольном направлении) наружной поверхностью, во впадины которой входят зубья гребенки входной площадки называется**

* Лента
* Полотно
* Пластинчатое полотно

23. 622 (Один или несколько правильных ответов) **Какие действия необходимо произвести перед применением средств защиты?**

- Визуально проверить исправность защитного средства

- Убедиться в своевременности проведения периодических испытаний на основании поставленного срока годности на защитном средстве

- Выполнить испытания на прочность защитного средства

24. 720 (Один правильный ответ) **Зубчатая секция входной площадки, зубья которой входят во впадины настила ступеней, пластин или ленты эскалатора называется**

* Гребенка входной площадки
* Гребенка переднего настила
* Опорная плита

25. 721 (Один правильный ответ) **Что такое поручень эскалатора/пассажирского конвейера?**

* Непрерывная лента, перемещающаяся по трассе поручневого устройства, предназначенная для опоры рук пассажиров
* Неподвижное устройство, предназначенное для опоры рук пассажиров
* Опора качения ступени/пластины по направляющим, не связанная с тяговой цепью

26. 722 (Один правильный ответ) **Как называется устройство, расположенное в месте входа поручня в балюстраду при переходе с рабочей на нерабочую ветвь?**

* Устье поручня
* Борт поручня
* Поручневое устройство
* Вход поручня

27. 725 (Один правильный ответ) **Какое действие предусмотрено для нормальной эксплуатационной остановки эскалатора?**

* Необходимо нажать кнопку СТОП при отсутствии пассажиров на лестничном полотне
* Необходимо выключить вводное устройство при отсутствии пассажиров на лестничном полотне
* Подать команду на остановку эскалатора с диспетчерского пульта при отсутствии пассажиров на лестничном полотне
* Необходимо нажать кнопку СТОП независимо от наличия/отсутствия пассажиров или каких-либо предметов на лестничном полотне эскалатора

1. 736 (Точное значение) **Освещенность входных площадок эскалатора/пассажирского конвейера должна быть не менее**

\_\_\_\_ лк

1. 737 (Точное значение) **Скорость движения поручней не должна отличаться от скорости движения ступеней более чем на**

\_\_\_\_ %

1. 742 (Один правильный ответ) **Главный привод эскалатора предназначен**

* Для передвижения лестничного полотна эскалатора с эксплуатационной скоростью
* Для передвижения лестничного полотна с ремонтной скоростью
* Для передвижения лестничного полотна при монтажных и демонтажных работах, при техническом обслуживании

31. 771 (Один правильный ответ) **Какие действия необходимо выполнить перед включением эскалатора?**

* Произвести визуальный осмотр и функциональную проверку
* Произвести визуальный осмотр, доложить о включении руководству
* Сделать запись в журнале о включении эскалатора

32. 773 (Один правильный ответ) **Действия оператора в случае намерения воспользоваться эскалатором лиц с тележками, детскими колясками, а также лиц в инвалидных креслах или на костылях**

* Не допускать их к использованию эскалатора, дать рекомендацию воспользоваться лифтом
* Оказать помощь при загрузке на лестничное полотно, в случае возникновения нештатной ситуации - остановить эскалатор
* Следить за их перемещением, в случае возникновения нештатной ситуации – остановить эскалатор

33. 774 (Один правильный ответ) **Допускается ли входить на эскалатор/пассажирский конвейер босиком?**

* Не допускается
* Допускается при соблюдении мер безопасности
* Допускается только под наблюдением оператора

34. 776 (Один правильный ответ) **Допускается ли сидеть на ступени эскалатора при его движении?**

* Не допускается
* Допускается только при движении вверх
* Допускается только при движении вниз
* Допускается

35. 777 (Один правильный ответ) **Допускается ли перегибаться через поручень эскалатора?**

* Не допускается
* Допускается

36. 778 (Один правильный ответ) **Какую группу допуска по электробезопасности, должен иметь оператор поэтажного эскалатора/пассажирского конвейера?**

- Не ниже II

* Не ниже III
* Не ниже IV

37. 779 (Один правильный ответ) **Какое действие предусмотрено если во время работы эскалатора возникает непредвиденная аварийная ситуация?**

* Необходимо нажать кнопку СТОП независимо от наличия/отсутствия пассажиров или каких-либо предметов на лестничном полотне эскалатора
* Необходимо нажать кнопку СТОП только при отсутствии пассажиров на лестничном полотне
* Необходимо выключить вводное устройство при отсутствии пассажиров на лестничном полотне

38. 812 (Один или несколько правильных ответов) **Что относится к средствам индивидуальной защиты?**

* Костюмы изолирующие
* Средства защиты глаз
* Одежда специальная защитная
* Средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений
* Средства защиты от повышенного уровня ультразвука
* Средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний

39. 866 (Один правильный ответ) **Допускается ли при работе в диэлектрических перчатках подвертывать их края?**

* Не допускается
* Допускается

40. 928 (Один правильный ответ) **Какие обязанности в области охраны труда возлагаются на работника?**

* соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты
* немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой угрожающей жизни и здоровью людей ситуации, о каждом производственном несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья, включая признаки профессионального заболевания (отравления)
* проходить обязательные для него медицинские осмотры
* проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда
* все ответы верны

41. 929 (Один правильный ответ) **Кто проводит вводный инструктаж по охране труда?**

- Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

- Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя возложены обязанности по охране труда

42. 938 (Один правильный ответ) **По итогам прохождения профессионального экзамена соискателю центром оценки квалификаций выдается:**

* свидетельство о квалификации
* удостоверение о повышении квалификации
* сертификат о соответствии

43. 939 (Один правильный ответ) **В случае получения неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена соискателю выдается:**

* заключение о прохождении профессионального экзамена
* ничего не выдается
* свидетельство о квалификации, включающее рекомендации для соискателя

44. 944 (Один правильный ответ) **Каким напряжением должны испытываться диэлектрические перчатки (все напряжения) при эксплуатационных электрических испытаниях?**

* \_\_\_\_ кВ
* \_\_\_\_ кВ

45. 945 (Один или несколько правильных ответов) **Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000 В, относятся к дополнительным?**

* Диэлектрические галоши
* Диэлектрические ковры и изолирующие подставки
* Переносные заземления
* Изолирующие колпаки, покрытия и накладки
* Диэлектрические перчатки
* Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые

46. 946 (Один или несколько правильных ответов) **Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000 В, относятся к основным?**

* Изолирующие штанги всех видов
* Изолирующие клещи
* Указатели напряжения
* Диэлектрические перчатки
* Диэлектрические боты
* Ручной изолирующий инструмент
* Диэлектрические ковры и изолирующие подставки
* Электроизмерительные клещи

47. 947 (Один правильный ответ) **Напряжение индикации указателей напряжения до 1000 В должно составлять не более**

* 40 В
* 50 В
* 60 В

48. 948 (Один правильный ответ) **Диэлектрические перчатки применяют в качестве основного изолирующего электрозащитного средства в электроустановках до**

- 1 кВ

- 6 кВ

49. 949 (Один правильный ответ) **Диэлектрические резиновые ковры осматривают непосредственно перед применением, а при эксплуатации**

* Не реже одного раза в 6 мес
* Не реже одного раза в 12 мес

Используемая литература:

50. 950 (Один или несколько правильных ответов) **Какую информацию необходимо размещать на основной посадочной площадке (этаже) объекта:**

* сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной службой
* правила пользования объектом
* учетный и заводской номер объекта
* дата ввода в эксплуатацию
* дата следующего технического освидетельствования объекта
* дата предыдущего технического освидетельствования объекта
* дата окончания эксплуатации

51. 953 (Один или несколько правильных ответов) **Ввод в эксплуатацию, содержание и использование объекта,после его монтажа в связи с заменой или модернизации, осуществляются при наличии:**

* реквизитов сертификата соответствия подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования"
* реквизитов страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте
* копию договора (договоров) со специализированными организациями о выполнении работ по монтажу (демонтажу)
* копию договора на поставку оборудования
* копию акта технического освидетельствования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора

52. 954 (Один правильный ответ) **Сведения о вводе объекта в эксплуатацию и постановке объекта на учет владелец объекта вносит в**

* паспорт объекта
* акт ввода в эксплуатацию
* акт полного технического освидетельствования

53. 955 (Один или несколько правильных ответов) **В случае отсутствия информации в руководстве (инструкции) по эксплуатации объекта о составе и периодичности работ по обслуживанию объекта должен быть определен состав работ, подлежащих выполнению со следующей периодичностью:**

* ежемесячно
* один раз в 3 месяца
* один раз в 6 месяцев
* один раз в 12 месяцев
* один раз в 5 лет

54. 957 (Один или несколько правильных ответов) **Контроль за работой эскалатора и пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) должен осуществляться в соответствии с сопроводительной документацией объекта и руководством (инструкцией) по эксплуатации системы операторского контроля, которая должна обеспечивать:**

* постоянное видеонаблюдение за подходами к эскалатору и пассажирскому конвейеру (движущейся пешеходной дорожке), а также за лицами, находящимися на лестничном полотне эскалатора и ленте пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки)
* сигнализацию о срабатывании электрических устройств безопасности
* возможность отключения эскалатора и пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) в экстренной ситуации и наличие средств оповещения пассажиров
* постоянный контроля квалифицированным персоналом, находящимся на объекте, в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта

55. 959 (Один правильный ответ) **Приостановление использования (хранения в период эксплуатации) объекта, не связанное с проведением аварийно-технического обслуживания объекта, должно оформляться распорядительным актом владельца объекта, на срок**

* превышающий 24 часа
* превышающий 48 часов
* превышающий 72 часа

56. 960 (Один правильный ответ) **Необходимо выполнить работы по подготовке к возобновлению эксплуатации объекта, согласно руководству (инструкции) по эксплуатации, приостановленного на срок:**

* более 15 суток
* более 10 суток
* более 5 суток

57. 961 (Один правильный ответ) **Распорядительным актом владельца объекта должно оформляться приостановление использования (хранения в период эксплуатации) объекта, не связанное с проведением аварийно-технического обслуживания объекта, на срок, превышающий:**

* 24 часа
* 48 часов
* 72 часа

58. 962 (Один или несколько правильных ответов) **При приостановлении использования объекта, не связанное с проведением аварийно-технического обслуживания объекта, должны выполняться следующие меры безопасности:**

* размещение предупреждающих табличек на дверях шахты, посадочных этажах и площадках о нерабочем состоянии объекта
* выполнение действий, направленных на ограничение возможности проникновения посторонних лиц в шахты, приямки, машинные, блочные и другие помещения, относящиеся к опасному объекту
* обеспечение электробезопасности пользователей, иных лиц и квалифицированного персонала при их воздействии на аппараты управления объектом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям объекта
* назначение распорядительным актом владельца объекта лица, ответственного за обеспечение безопасности объекта на период приостановления использования (хранения в период эксплуатации) объекта
* постоянный контроль за работой лифта квалифицированным персоналом, находящимся на объекте, в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта

59. 963 (Один правильный ответ) **Каким федеральным законом установлен порядок проведения оценки квалификации работников?**

* № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
* № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
* № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»
* № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»

60. 964 (Один правильный ответ) **Кто является квалифицированным персоналом по обслуживанию эскалаторов и пассажирских конвейеров в соответствии с «Правилами безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров, эскалаторов…», утв. Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017. № 743?**

* Физические лица, соответствующие квалификационным требованиям для осуществления трудовой функции по обслуживанию эскалаторов и пассажирских конвейеров в соответствии с положениями профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики для выполнения соответствующих видов работ
* Физические лица, прошедшие подготовку в учебном заведении и получившие удостоверение установленного образца
* Физические лица, имеющие стаж работы по обслуживанию эскалаторов и пассажирских конвейеров, подтвержденный записью в трудовой книжке
* Физические лица, имеющие начальное профессиональное образование и прошедшие обучение по дополнительной образовательной программе Используемая литература:

61. 965 (Один правильный ответ) **Какая группа допуска по электробезопасности должна быть у специалиста, ответственного за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров, в соответствии с требованиями профессионального стандарта?** - Не ниже ΙΙ

* Не ниже ΙΙI
* Группа допуска по электробезопасности не требуется
* Не ниже ΙV

62. 966 (Один правильный ответ) **Кто может быть назначен распорядительным актом владельца эскалатора (пассажирского конвейера) в качестве специалиста, ответственного за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров?**

* Работник, прошедший независимую оценку квалификации с целью подтверждения квалификации специалиста по организации эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров положениям профессионального стандарта в соответствии с федеральным законом № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
* Инженерно-технический работник, имеющий удостоверение о прохождении обучения по программе подготовки для ответственных лиц
* Работник, имеющий высшее техническое образование, сдавший экзамен в комиссии предприятия на знание требований НТД по эскалаторам и пассажирским конвейерам и имеющий ΙΙΙ группу допуска по электробезопасности

63. 967 (Один правильный ответ) **Какие требования предъявляются к квалификации оператора поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров)?**

* Уровень квалификации должен соответствовать требованиям профессионального стандарта
* Уровень квалификации должен соответствовать знанию руководства по эксплуатации эскалатора (пассажирского конвейера) и производственной инструкции оператора поэтажных эскалаторов (пассажирского конвейера)
* Уровень квалификации должен соответствовать знанию технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»

64. 968 (Один или несколько правильных ответов) **Какие требования должны выполняться для обеспечения безопасности эскалатора (пассажирского конвейера) в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»?**

* Недоступность для пользователей и посторонних лиц оборудования эскалатора (пассажирского конвейера), устанавливаемого в машинном помещении
* Наличие возможности безопасной эвакуации людей из остановившегося эскалатора (пассажирского конвейера) персоналом
* Отключение работы эскалатора (пассажирского конвейера) в ночное время
* Недопустимость пользования эскалатором (пассажирским конвейером) лицами, не прошедшими специальный инструктаж

65. 969 (Один или несколько правильных ответов) **Что должно быть размещено на основной посадочной площадке эскалатора (пассажирского конвейера)?**

- Учетный и заводской номера эскалатора (пассажирского конвейера)

* Дата ввода эскалатора (пассажирского конвейера) в эксплуатацию
* Срок службы и дата следующего технического освидетельствования эскалатора (пассажирского конвейера)
* Сведения о предприятии-изготовителе эскалатора (пассажирского конвейера)
* Сведения о специалисте по организации эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
* Сведения об обслуживающей организации

66. 970 (Один или несколько правильных ответов) **Что должен обеспечить владелец эскалатора (пассажирского конвейера) в соответствии с постановлением Правительства Р,Ф, от 24.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания пассажирских конвейеров, эскалаторов…»?**

- Организация осмотра объекта, обслуживания и ремонта объекта и системы диспетчерского (операторского) контроля в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации объекта и руководства (инструкции) по эксплуатации системы диспетчерского (операторского) контроля объекта (при наличии)

* Организация аварийно-технического обслуживания объекта в соответствии с руководством (инструкция) по эксплуатации объекта и руководства (инструкция) по эксплуатации системы диспетчерского (операторского) контроля (при наличии)
* Организация проведения обследования объекта по истечении назначенного срока службы
* Своевременное устранение неисправностей собственными силами, в случае невозможности прибытия квалифицированного персонала по техническому обслуживанию эскалаторов и пассажирских конвейеров

67. 971 (Точное значение) **Какой принимается назначенный срок службы эскалатора (пассажирского конвейера), при отсутствии о нем сведений в паспорте?**

\_\_\_\_ годам со дня ввода его в эксплуатацию

Используемая литература:

68. 973 (Один правильный ответ) **Кто является владельцем эскалатора (пассажирского конвейера)?**

* Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие эскалатором (пассажирским конвейером) на праве собственности либо ином законном основании и осуществляющие использование и содержание эскалатора (пассажирского конвейера)
* Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, использующий объект на праве аренды
* Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации
* Специализированная организация, заключившая договор о содержании и ремонте эскалатора (пассажирского конвейера)

69. 974 (Один правильный ответ) **Дайте определение «Назначенный срок службы эскалатора (пассажирского конвейера»?**

* Календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация эскалатора (пассажирского конвейера) должна быть прекращена независимо от его технического состояния
* Срок службы, установленный экспертной организацией по результатам обследования эскалатора (пассажирского конвейера) после монтажа с учетом предстоящих условий эксплуатации (этажности и интенсивности эксплуатации)
* Срок службы эскалатора (пассажирского конвейера), установленный предприятием изготовителем в машино-часах, учет которых ведется владельцем эскалатора (пассажирского конвейера)

70. 975 (Один правильный ответ) **При смене владельца эскалатора (пассажирского конвейера) новому собственнику необходимо:**

* Направить в уполномоченный орган уведомление о смене владельца в течение 10 рабочих дней со дня перехода к нему права владения
* Зарегистрировать эскалатор (пассажирский конвейер) в Ростехнадзоре в течение 5 дней- Провести обследование эскалатора (пассажирского конвейера) для определения его технического состояния в течение месяца

71. 976 (Один или несколько правильных ответов) **Какие требования должны выполняться владельцем эскалатора (пассажирского конвейера) в период назначенного срока службы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»?**

* Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту эскалатора (пассажирского конвейера) допускается только квалифицированным персоналом
* Проведение оценки соответствия в форме технического освидетельствования эскалатора (пассажирского конвейера)
* Использование эскалатора (пассажирского конвейера) по назначению, проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра эскалатора (пассажирского конвейера) в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя
* Обеспечить хранение технической документации на эскалатор (пассажирский конвейер) в специально оборудованном помещении
* Периодически не реже раза в квартал проводить проверки состояния эскалатора (пассажирского конвейера) комиссией владельца, с оформлением акта и направлением одного экземпляра в Ростехнадзор

72. 977 (Один правильный ответ) **Что не допускается по истечении назначенного срока службы эскалатора (пассажирского конвейера)?**

* Использование эскалатора (пассажирского конвейера) по назначению без проведения обследования объекта с целью определения фактического состояния объекта и возможности его дальнейшего использования по назначению
* Использование эскалатора (пассажирского конвейера) по назначению без выполнения работ по модернизации эскалатора (пассажирского конвейера) до технического уровня, установленного техническим регламентом
* Использование эскалатора (пассажирского конвейера) по назначению без подтверждения соответствия в форме сертификации

73. 978 (Один или несколько правильных ответов) **В каких случаях работа эскалатора (пассажирского конвейера) должна быть прекращена?**

* Отсутствует освещение эскалатора (пассажирского конвейера)
* Неисправность тяговых, приводных цепей, каркасов и настилов ступеней, пластин, бегунков и направляющих
* Отсутствуют «Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером)»
* На посадочных площадках не указаны номера этажей

74. 979 (Один правильный ответ) **Какое действие необходимо выполнить до возобновления эксплуатации эскалатора (пассажирского конвейера), приостановленного на срок более 15 суток?**

* Выполнить работы по подготовке его к дальнейшей эксплуатации согласно руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя эскалатора (пассажирского конвейера)
* Провести частичное техническое освидетельствование
* Провести обследование технического состояния специализированной организацией
* Получить разрешение на ввод эскалатора (пассажирского конвейера) в эксплуатацию в контролирующем органе

75. 980 (Один правильный ответ) **Куда заносятся сведения о результатах осмотра эскалаторов (пассажирских конвейеров) в начале смены и неисправностях выявленных оператором в течение смены?**

* В журнал приема-сдачи смены операторами поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров)
* В паспорт эскалатора (пассажирского конвейера)
* В руководство по эксплуатации эскалатора (пассажирского конвейера)
* В журнал технических обслуживаний и ремонтов эскалатора (пассажирского конвейера)

76. 981 (Один или несколько правильных ответов) **Что должен выполнять оператор поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) в течение смены?**

* Вести учет поступающих заявок о неисправности эскалаторов (пассажирских конвейеров) в специальном журнале
* Следить за исправностью диспетчерского пульта и двусторонней переговорной связи (при наличии)
* Вести учет выдачи ключей от машинных и блочных помещений обслуживающему персоналу
* В экстренных случаях проводить эвакуацию пассажиров
* Вести учет фактического времени работы эскалатора (пассажирского конвейера

77. 982 (Один правильный ответ) **Что не входит в обязанности оператора поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) при приемке смены?**

* Проверка зазоров и размеров по лестничному полотну требованиям изготовителя
* Ознакомление с записями предыдущей смены в журнале приема-сдачи смен
* Проверка состояния ограждения балюстрады
* Проверка наличия и исправности освещения посадочных площадок
* Проверка исправности действия замка дверей машинного помещения

78. 983 (Один правильный ответ) **Кто имеет право на устранение неисправностей, выявленных в процессе эксплуатации эскалатора (пассажирского конвейера)?**

- Квалифицированный персонал специализированной организации, с которой владельцем эскалатора (пассажирского конвейера) заключен договор на техническое обслуживание и ремонт эскалатора (пассажирского конвейера)

* В случае незначительных неисправностей, работы по их устранению могут выполнить работники владельца эскалатора (пассажирского конвейера)
* Может выполнить любой специалист, имеющий соответствующее удостоверение на право работы по обслуживанию и ремонту эскалаторов (пассажирских конвейеров)
* Решение о допуске персонала к выполнению ремонта принимает владелец эскалатора (пассажирского конвейера)

79. 984 (Один или несколько правильных ответов) **Какие мероприятия должны быть выполнены при приостановлении работы эскалатора (пассажирского конвейера) для выполнения работ не связанных с проведением аварийно-технического обслуживания на срок, превышающий 24 часа?**

* Разместить предупреждающие таблички на посадочных площадках о нерабочем состоянии эскалатора (пассажирского конвейера)
* Выполнить действия, направленные на ограничение возможности проникновения посторонних лиц на эскалатор (пассажирский конвейер)
* Отключить освещение эскалатора (пассажирского конвейера)
* Отключить двустороннюю переговорную связь с диспетчером (при наличии)

80. 985 (Один или несколько правильных ответов) **Что должно предусматриваться порядком проведения работ по аварийно-техническому обслуживанию эскалаторов (пассажирских конвейеров)?**

* Порядок функционирования аварийной службы, в том числе в ночное время, рабочие, выходные и праздничные дни
* Особенности организации функционирования аварийной службы в экстремальных условиях (авария, пожар, прекращение энергоснабжения)
* Порядок взаимодействия с МЧС
* Порядок привлечения персонала владельца эскалатора (пассажирского конвейера) для выполнения совместных работ по устранению выявленных неисправностей или для эвакуации пассажиров

81. 986 (Один или несколько правильных ответов) **Что должно обеспечивать аварийно-техническое обслуживание эскалатора (пассажирского конвейера)?**

- Прием сведений о неисправностях эскалатора (пассажирского конвейера) и возникновении аварийных ситуаций, их регистрацию и передачу квалифицированному персоналу для принятия соответствующих мер, а также контроль за исполнением таких мер

* Устранение неисправностей эскалатора (пассажирского конвейера) и неисправностей функционирования двусторонней переговорной связи и диспетчерского контроля за работой объекта (при наличии)
* Контроль технического состояния эскалатора (пассажирского конвейера), с выполнением периодических осмотров
* Выборочную проверку устройств безопасности

82. 987 (Один или несколько правильных ответов) **При каких нарушениях создается угроза причинения вреда гражданам и возникновения аварии?**

* Не проведение в установленный срок технического освидетельствования или обследования эскалаторов (пассажирских конвейеров)
* Отсутствие квалифицированного персонала, выполняющего работы по обслуживанию эскалаторов (пассажирских конвейеров)
* Отсутствие специалиста по организации эксплуатации эскалаторов (пассажирских конвейеров)
* Недостаточное освещение на посадочных площадках
* Отсутствие правил пользования

83. 988 (Один правильный ответ) **Допускается ли использование эскалатора**

**(пассажирского конвейера) по назначению в случае отсутствия кнопки аварийной остановки?**

* Не допускается
* Допускается при условии вывешивания номера телефона аварийной службы
* Допускается, если имеется визуальный контроль за работой эскалатора (пассажирского конвейера)
* Допускается на срок не более суток, если нет возможности немедленно устранить неисправность

84. 989 (Один правильный ответ) **Каким образом оформляется результат технического освидетельствования эскалатора (пассажирского конвейера)?**

* Результат технического освидетельствования эскалатора (пассажирского конвейера) оформляется актом и вносится в паспорт эскалатора (пассажирского конвейера)
* Результат технического освидетельствования оформляется протоколом и передается владельцу эскалатора (пассажирского конвейера)
* Результат технического освидетельствования оформляется приказом по организации, проводившей техническое освидетельствование

85. 990 (Один правильный ответ) **Кем оформляется результат технического освидетельствования эскалатора (пассажирского конвейера)?**

* Представителем организации, выполнившей техническое освидетельствование
* Специалистом по организации эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
* Специалистом по организации технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров

86. 991 (Один или несколько правильных ответов) **Какая техническая документация не относится к организации эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров?**

- Должностная инструкция руководителя организации – владельца эскалатора (пассажирского конвейера)

* Распорядительный акт о назначении квалифицированного персонала (ответственных лиц, операторов)
* Паспорт эскалатора (пассажирского конвейера)
* Руководство по эксплуатации эскалатора (пассажирского конвейера)
* Должностная инструкция руководителя организации – владельца эскалатора (пассажирского конвейера)
* Производственная инструкция оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)

87. 992 (Один или несколько правильных ответов) **Что должно определяться распорядительным документом по организации эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров?**

* Структура управления, обеспечивающая каждому работнику сферу деятельности и пределы его полномочий
* Закрепление обязанностей квалифицированного персонала по организации работ
* Контроль качества, охрана труда, подготовка и повышение квалификации персонала
* Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты
* Порядок безопасного выполнения работ на высоте

88. 993 (Один или несколько правильных ответов) **Какие условия должна обеспечить специализированная организация, при заключении договора на обслуживание эскалаторов (пассажирских конвейеров)?**

* Наличие в штате квалифицированного персонала, уровень квалификации которого должен соответствовать требованиям профессиональных стандартов
* Допуск квалифицированного персонала к выполнению соответствующего вида работ на основании распорядительного акта
* Организацию и выполнение аварийно-восстановительных и аварийно-технических работ
* Иметь лицензию на право выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию эскалаторов (пассажирских конвейеров)
* Пройти регистрацию в государственном реестре специализированных организаций

89. 994 (Один правильный ответ) **С какой периодичностью должны выполняться работы по обслуживанию и ремонту эскалатора (пассажирского конвейера) специализированной организацией, в случае заключения с ней договора?**

- Работы по обслуживанию и ремонту эскалатора (пассажирского конвейера) должны выполняться в составе и с периодичностью в соответствии с руководством по эксплуатации эскалатора (пассажирского конвейера)

- Работы по обслуживанию и ремонту эскалатора (пассажирского конвейера) должны выполняться с периодичностью, установленной специализированной организацией

- Периодичность и состав работ по обслуживанию устанавливает владелец эскалатора (пассажирского конвейера)

90. 995 (Один правильный ответ) **Кем осуществляется контроль оформления персоналом результатов осмотра эскалатора (пассажирского конвейера), а также других необходимых записей?**

* Специалистом по организации эксплуатации эскалаторов (пассажирских конвейеров)
* Руководителем организации – владельца эскалатора (пассажирского конвейера)
* Представителем специализированной организации, с которой заключен договор на техническое обслуживание и ремонт эскалаторов (пассажирских конвейеров)
* Специально назначенным работником по контролю за безопасной эксплуатацией эскалаторов (пассажирских конвейеров)

91. 996 (Один правильный ответ) **Какой документ удостоверяет квалификацию персонала на право выполнения работ по обслуживанию и ремонту эскалаторов (пассажирских конвейеров) в соответствии с постановлением Правительства от**

**24.06.2017 г. № 743?**

* Свидетельство о профессиональной квалификации соответствия профессиональному стандарту, устанавливающему квалификационную характеристику для выполнения соответствующего вида работ
* Свидетельство об окончании учебного заведения, с указанием в нем профессии электромеханик, оператор поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров)
* Документ о дополнительном профессиональном образовании профессии электромеханик, оператор поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров)

92. 997 (Один правильный ответ) **Каким документом оформляются результаты проверки знаний требований охраны труда?**

* Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации оформляются протоколом
* Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации оформляются актом
* Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации оформляются приказом организации
* Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации оформляются записью в журнале учета инструктажей

93. 998 (Один или несколько правильных ответов) **Что должен знать оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) в соответствии с производственной инструкцией?**

* Устройство обслуживаемых эскалаторов (пассажирских конвейеров)
* Правила пользования эскалаторами (пассажирскими конвейерами)
* Назначение аппаратов управления, расположенных на посадочных площадках
* Правила приемки монтажных работ
* Порядок проведения технического освидетельствования эскалатора (пассажирского конвейера)

94. 999 (Один или несколько правильных ответов) **Что должен уметь оператор поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) в соответствии с производственной инструкцией?**

* Уметь пользоваться имеющимися противопожарными средствами
* Уметь пользоваться световой, звуковой сигнализацией и двусторонней переговорной связью
* Уметь включать и выключать эскалаторы (пассажирские конвейеры)
* Уметь самостоятельно устранять мелкие неисправности при работе эскалатора (пассажирского конвейера)

95. 1000 (Один правильный ответ) **Какую группу по электробезопасности должен иметь оператор поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) в соответствии с требованиями профессионального стандарта?**

* Не ниже ΙΙ группы
* Достаточно инструктажа по Ι группе допуска
* Не ниже ΙΙΙ группы
* Группа допуска по электробезопасности не требуется

96. 1001 (Один правильный ответ) **Когда оператор поэтажного эскалатора**

**(пассажирского конвейера) может быть допущен к выполнению обязанностей по обслуживанию эскалаторов (пассажирских конвейеров)?**

* После издания распорядительного акта о назначении в качестве оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера), с определением сферы деятельности, пределов полномочий и закрепления обязанностей
* После ознакомления с приказом о приеме на работу и прохождения первичного инструктажа на рабочем месте
* После стажировки на рабочем месте не менее 2-х смен и внесения записи в журнал приема-сдачи смен о допуске к самостоятельной работе
* После прохождения проверки знаний в комиссии организации и положительного заключения квалификационной комиссии

97. 1002 (Один правильный ответ) **Кто может быть допущен распорядительным актом к обслуживанию эскалаторов (пассажирских конвейеров) в качестве оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)?**

* Работник, прошедший независимую оценку квалификации с целью подтверждения квалификации оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) положениям профессионального стандарта
* Работник, прошедший подготовку в образовательном заведении по профессии оператор поэтажного эскалатора (оператор пассажирского конвейера)
* Работник, прошедший стажировку согласно разработанной программе стажировки оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) и прошедший проверку знаний в квалификационной комиссии организации, в штате которой он числится
* Работник, не имеющий медицинских противопоказаний к работе оператором поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)

98. 1003 (Один правильный ответ) **Кем разрабатывается производственная инструкция для оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)?**

* Владельцем эскалатора (пассажирского конвейера) или организацией, в штате которой числится оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)
* Образовательным учреждением, имеющим лицензию на подготовку персонала по профессии оператор поэтажного эскалатора (оператор пассажирского конвейера)
* Специалистом по организации эксплуатации эскалаторов (пассажирских конвейеров)
* Органом, уполномоченным на осуществление надзора за безопасным использованием и содержанием эскалаторов (пассажирских конвейеров)

99. 1004 (Один правильный ответ) **С какой периодичностью должны пересматриваться инструкции по охране труда для оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)?**

* Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет
* Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 3 года
* Пересмотр инструкций должен производиться ежегодно
* Пересмотр инструкций не требуется

100. 1005 (Один правильный ответ) **Куда заносятся оператором поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров), обслуживающим группу пассажирских эскалаторов (пассажирских конвейеров) сведения о ежесменном осмотре?**

* В журнал приема-сдачи смен операторами эскалаторов (пассажирских конвейеров)
* В паспорта эскалаторов (пассажирских конвейеров)
* В журнал технического обслуживания и ремонта эскалатора (пассажирского конвейера) электромехаником
* В журнал распоряжений специалиста по организации эксплуатации эскалаторов (пассажирских конвейеров)

Используемая литература:

101. 1006 (Точное значение) **Срок действия свидетельств о профессиональной квалификации (укажите количество лет)**

\_\_\_ г.

102. 1007 (Один или несколько правильных ответов) **Кто должен направлять работников по ремонту и обслуживанию эскалаторов (пассажирских конвейеров) для прохождения профессионального экзамена на соответствие квалификационным требованиям?**

* Работник, претендующий на осуществление определенного вида трудовой деятельности, может обратиться в центр оценки квалификаций для подтверждения своей квалификации по собственной инициативе за счет личных средств
* Направление работника в центр оценки квалификаций для подтверждения квалификации проводится по направлению работодателя за счет средств работодателя
* Направление работника в центр оценки квалификаций для подтверждения квалификации проводится органом, уполномоченным на осуществление государственного контроля за безопасной эксплуатацией эскалаторов (пассажирских конвейеров) за счет средств федерального бюджета
* Направление работника в центр оценки квалификаций для подтверждения квалификации проводится по направлению службы занятости населения

103. 1008 (Один правильный ответ) **Кто может принимать участие в составе экзаменационной комиссии по проверке знаний персоналом требований охраны труда?**

* Руководители и специалисты организации, прошедшие обучение по охране труда в соответствии с Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29
* Руководитель организации, специалист по охране труда, специалист по организации эксплуатации эскалаторов (пассажирских конвейеров)
* Работники, назначенные приказом руководителя организации, с обязательным участием представителя специализированной организации, выполняющей по договору техническое обслуживание и ремонт эскалаторов (пассажирских конвейеров)

104. 1009 (Один правильный ответ) **С какой периодичностью руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний требований охраны труда?**

* Не реже одного раза в 3 года
* Не реже 1 раза в 5 лет
* По требованию государственной инспекции труда
* После каждого несчастного случая на производстве

105. 1010 (Один правильный ответ) **Кем проводится проверка знаний требований охраны труда работников в организациях?**

* Комиссией организации, назначенной приказом, в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке
* Комиссией вышестоящей организации
* Обучающей организацией по охране труда
* По договору комиссией другой организации, выполняющей аналогичную деятельность

106. 1011 (Один правильный ответ) **Какие требования предъявляются к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам?**

* Аптечки должны комплектоваться в соответствии с «Требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам», утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н
* Комплектация аптечек производится в зависимости от профессии работника и выполняемого вида работ
* Комплектация аптечек производится по рекомендации медицинского учреждения, проводившего медицинское освидетельствование работников организации
* Определенных требований к комплектации нет, может применяться любая аптечка с лекарствами не истекшего срока хранения

Используемая литература:

107. 1012 (Один правильный ответ) **Что является целью проведения специальной оценки условий труда?**

* Идентификация вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценка уровня их воздействия на работника
* Определение необходимого минимального количества работников для выполнения работ в технологическом процессе
* Проверка уровня квалификации работников при выполнении своих обязанностей
* Соответствие технологического оборудования проектной документации