**Специалист по организации монтажа электрических подъемников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров**

1. 96 (Один или несколько правильных ответов) **Когда проводится внеплановый инструктаж?**

* При введении в действие новых нормативных актов по охране труда
* - При изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования и других факторов, влияющих на безопасность труда
* При нарушении работниками требований безопасности труда, которые могли привести или привели к травме, аварии или пожару
* По требованию органа надзора, по обоснованному решению руководства предприятия
* При несчастном случае на производстве
* Один раз в квартал
* Два раза в год

2. 98 (Один или несколько правильных ответов) **В каких случаях проводится целевой инструктаж?**

* Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности ( погрузка, выгрузка, уборка и т.п. )
* - Целевой инструктаж с работниками, проводящими работу по наряду-допуску, разрешению и т.п. ,фиксируют в наряд - допуске или другой документации, разрешающей производство таких работ
* В случае нарушения работником требований охраны труда
* При несчастном случае на производстве

3. 118 (Один правильный ответ) **Как часто проводится первичный инструктаж на рабочем месте?**

* Один раз при поступлении на работу
* Каждый раз вначале смены
* Не реже одного раза в 6 месяцев
* Один раз в год

4. 210 (Один правильный ответ) **С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний, для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы в действующих электроустановках?**

- Не реже одного раза в 12 месяцев.

- Не реже одного раза в 3 года.

* Не реже одного раза в 5 лет.
* Не реже одного раза в 6 месяцев.

5. 257 (Один правильный ответ) **Где производится обучение персонала ?**

* Обучаются в образовательных учреждениях имеющих лицензию, выданную Министерством образования и науки
* Обучаются на предприятии, при наличии своей аттестационной комиссии
* Обучаются в территориальных органах Ростехнадзора

6. 305 (Один правильный ответ) **Выберите правильное определение понятия «Охрана труда».**

* Охрана труда – комплекс мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
* Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
* Охрана труда – улучшение и оздоровление условий труда на рабочих местах в результате выполнения мероприятий, разработанных по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда.

7. 2431 (Один правильный ответ) **На выполнение каких огневых работ руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность должен оформляться наряд-допуск**

* Только на выполнение газо- и электрорезательных работ
* Только на выполнение паяльных работ
* Только на выполнение бензино- и керосинорезательных работ, а также работ по резке металла механизированным инструментом
* На проведение всех перечисленных работ

8. 2432 (Один правильный ответ) **Каким документом оформляется приемка/передача смонтированного лифта (технического устройства)**

* Акт технической готовности
* Декларация соответствия по форме 4Д
* Акт полного технического освидетельствования
* Акт сдачи (приемки) в эксплуатацию

9. 2433 (Один правильный ответ) **Какие документы оформляются перед началом работ по монтажу и пусконаладке**

* Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования с приложением, акт готовности подмостей, акт приемки оборудования под монтаж
* Акт готовности к производству строительно-отделочных работ, журнал приема сдачи подмостей, протокол проверки функционирования
* Акт приемки оборудования под монтаж, протокол проверки функционирования, акт корректирующих мероприятий
* Акт на скрытые работы, акт готовности к производству пусконаладочных работ, декларации о соответствии

10. 2434 (Один правильный ответ) **Минимальный состав и уровень квалификации**

**специализированной бригады по пусконаладочным работам**

* Электронщик, монтажник
* Минимум 2 монтажника
* Электромеханик, лифтер, прораб
* Энергетик заказчика, монтажник

11. 2435 (Один правильный ответ) **Каким документом регламентируются порядок выполнения работ по монтажу и пусконаладке**

* ГОСТ 22845
* ВСН 210-80
* СТО НОСТРОЙ 2.23.59
* ГОСТ Р 53780

12. 2436 (Один правильный ответ) **Какие требования предъявляются к инвентарным подмостям**

* Зазоры между досок <= 5 мм, распределенная нагрузка 250 кг/м2, сосредоточенная нагрузка 1300 H
* Зазоры между досок <= 3 мм, распределенная нагрузка 250 кг/м2, сосредоточенная нагрузка 1300 Н
* Зазоры между досок <= 5 мм, распределенная нагрузка 300 кг/м2, сосредоточенная нагрузка 1300 Н
* Зазоры между досок <= 5 мм, распределенная нагрузка 250 кг/м2, сосредоточенная нагрузка 1500 Н

13. 2437 (Один правильный ответ) **Какие грузоподъемные механизмы и средства используются при монтаже**

* Кран, таль электрическая и ручная
* Кран, таль электрическая, блочно-веревочная система
* Таль электрическая- Блочно-веревочная система

14. 2438 (Один правильный ответ) **Какие документы оформляются перед выполнением строительно-монтажных работ**

* Приказ, наряд допуск, инструктаж, журнал производства работ
* Наряд допуск, журнал производства работ
* Приказ, инструктаж
* Ничего из перечисленного

15. 2439 (Один правильный ответ) **Какие существуют виды технологической оснастки**

* Леса, инвентарные подмости, ограждения
* Подмости, лестницы
* Леса, козырьки
* Заборы, козырьки

16. 2440 (Один правильный ответ) **Технические характеристики технологической оснастки**

* Зазоры между досок <= 5 мм, распределенная нагрузка 250 кг/м2, сосредоточенная нагрузка 1300 H
* Зазоры между досок <= 3 мм, распределенная нагрузка 250 кг/м2, сосредоточенная нагрузка 1300 Н
* Зазоры между досок <= 5 мм, распределенная нагрузка 300 кг/м2, сосредоточенная нагрузка 1300 Н
* Зазоры между досок <= 5 мм, распределенная нагрузка 250 кг/м2, сосредоточенная нагрузка 1500 Н

17. 2441 (Один правильный ответ) **В каком документе устанавливаются требования законодательства РФ к составу, содержанию и оформлению проектной документации**

* ГОСТ Р 21.1101
* ГОСТ Р 53780
* ГОСТ 22011
* ГОСТ 17025

18. 2442 (Один или несколько правильных ответов) **Основные виды производства работ по монтажу систем вертикального транспорта (возможно несколько вариантов ответа)**

* Крановый монтаж
* С помощью монтажной лебедки
* Блочный
* Укрупненный

19. 2443 (Один правильный ответ) **Какие специальные документы требуется получить перед началом работ по монтажу на объектах с газоопасной средой**

* Медицинское освидетельствование, специальное обучение
* Допуск к работе на высоте
* Удостоверение газоспасателя
* Удостоверение монтажника

20. 2444 (Один или несколько правильных ответов) **Какая техническая документация должна предоставляться заводом изготовителем для организации работ по монтажу и пусконаладке (возможно несколько вариантов ответа)**

* Паспорт
* Сертификат соответствия
* Монтажный чертеж
* Принципиальная электрическая схема
* Инструкция по монтажу
* Руководство по эксплуатации
* Электрическая схема соединений

21. 2445 (Один правильный ответ) **Кто имеет право (является третьей стороной) выполнять работы по оценке соответствия лифта требования ТР ТС 011/2011 в форме полного технического освидетельствования после монтажа**

* Аккредитованный испытательная лаборатория
* Специализированная монтажная организация
* Заказчик
* Центр по оценке квалификаций

22. 2446 (Один правильный ответ) **Какой федеральный закон устанавливает требование в сфере технического урегулирования**

* 184-ФЗ
* 116-ФЗ
* 238-ФЗ
* 63-ФЗ

23. 2447 (Один правильный ответ) **В каком документе устанавливается технология производства и порядок работ по монтажу и пусконаладке**

* ГОСТ 22845
* ВСН 210-80
* СТО НОСТРОЙ 2.23.59
* ГОСТ Р 53780

24. 2448 (Один правильный ответ) **Каким документом оформляются скрытые работы, влияющие на безопасность объекта капитального строительства**

* Акт на скрытые работы
* Акт технической готовности
* Акт полного технического освидетельствования
* Акт готовности к производству отделочных работ

25. 2449 (Один или несколько правильных ответов) **Какие мероприятия (методы) используются для исключения возникновения дефектов в работах по монтажу и пусконаладке (возможно несколько вариантов ответа)**

* Корректирующие
* Предупреждающие
* Материальные
* Уголовные

26. 2450 (Один правильный ответ) **Каким документом оформляется соответствие смонтированного на объекте лифта требованиям ТР ТС 011/2011**

* Декларация соответствия по форме 4Д
* Акт технической готовности
* Акт полного технического освидетельствования
* Акт сдачи (приемки) в эксплуатацию

27. 2451 (Один правильный ответ) **Обязательные меры безопасности, перечисляемые в ППР**

* Меры противопожарной безопасности, при работе на высоте, электробезопасности, подмости, график выполнения работ, ОТ и ТБ
* Меры противопожарной безопасности, меры биозащиты, электробезопасности
* Меры противопожарной безопасности, требования к утилизации, строительно-отделочные работы
* Требования к работам, выполняемым под землей, график, ППР

28. 2452 (Один правильный ответ) **Чем осуществляется регулирование трудовых**

**отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений**

* Только трудовым законодательством Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, содержащими нормы трудового права
* Трудовым законодательством РФ, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и нормативными правовыми актами федеральных органов

исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права

* Трудовым законодательством РФ, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и нормативными правовыми актами федеральных органов

исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также соглашениями, принятыми только на федеральном уровне

29. 2453 (Один правильный ответ) **Что из перечисленного входит в основные направления государственной политики в области охраны труда**

* Только федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения государственных нормативных требований охраны труда
* Только профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников
* Только подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное профессиональное образование
* Все перечисленное

30. 2454 (Один правильный ответ) **Имеет ли право работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда**

* Имеет право
* Не имеет права, работник не должен уходить со своего рабочего места в случае возникновения такой ситуации
* Не имеет права, так как в случае отказа от продолжения работы он тем самым нарушит условия трудового договора
* Не имеет права, так как Трудовым кодексом РФ запрещено покидать рабочее место в случае угрозы жизни и здоровью до полного выяснения всех обстоятельств

31. 2455 (Один правильный ответ) **Какие функции возложены на систему обеспечения пожарной безопасности**

* Разработка и осуществление мер пожарной безопасности
* Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности
* Осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности
* Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ
* Все перечисленное относится к функциям системы обеспечения пожарной безопасности

32. 2456 (Один правильный ответ) **Какой документ из указанных устанавливает общие требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции**

* Федеральный закон "О пожарной безопасности"
* Правила противопожарного режима в российской федерации
* Постановление правительства РФ от 12.04.2012 № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"
* Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

33. 2457 (Один правильный ответ) **Какой федеральный закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской**

**Федерации**

* Федеральный закон "О континентальном шельфе РФ"
* Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха"
* Федеральный закон "Об охране окружающей среды"
* Федеральный закон "Об экологической экспертизе"

34. 2458 (Один правильный ответ) **На чем основывается и из чего состоит законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды**

- Основывается только на нормах международного права и состоит из международных договоров Российской Федерации

- Основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из закона "Об охране окружающей среды", других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

- Основывается только на законе "Об охране окружающей среды" и состоит из нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

35. 2459 (Один правильный ответ) **На какие основные группы подразделяют все производственные факторы по сфере своего происхождения**

* Факторы производственной среды и трудового процесса
* Факторы естественные (не зависящие от человека) и искусственно созданные
* Факторы аварийных ситуаций, происшествий и непредвиденных обстоятельств

36. 2460 (Один правильный ответ) **Какой вид опасных и вредных производственных факторов по характеру своего происхождения указан неверно**

* Факторы, порождаемые состоянием окружающей природной среды (снег, гололед, дождь, туман, сильный ветер) и стихийными бедствиями (сели, оползни, землетрясения и т. п.)
* Факторы, порождаемые химическими и физико-химическими свойствами используемых или находящихся в рабочей зоне веществ и материалов
* Факторы, порождаемые социально-экономическими и организационно-управленческими условиями осуществления трудовой деятельности (плохая организация работ, низкая культура безопасности и т. п.)
* Факторы, порождаемые биологическими свойствами микроорганизмов, находящихся в биообъектах и (или) загрязняющих материальные объекты производственной среды

37. 2461 (Один правильный ответ) **Какой документ необходимо выдавать на выполнение работ, связанных с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов**

* Акт-допуск на производство работ в местах действия вредных и опасных факторов
* Приказ работодателя
* Наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и опасных факторов
* Разрешение застройщика (технического заказчика)

38. 2462 (Один правильный ответ) **Какие ограждения должны быть установлены на границах опасных зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов**

* Только сигнальные ограждения
* Только защитные ограждения
* Только охранно-защитные ограждения
* Только стоечные ограждения- Все перечисленные ограждения

39. 2463 (Один правильный ответ) **Какой документ обязателен для выполнения работ по монтажу и пусконаладке систем вертикального транспорта**

* План производства работ, проект
* Сертификат соответствия, декларация
* Акт технической готовности
* Сметная документация

40. 2464 (Один правильный ответ) **Какие из перечисленных знаков относятся к основным знакам безопасности**

- Только запрещающие знаки

* Только предупреждающие знаки
* Только знаки пожарной безопасности
* Только эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения
* Все перечисленные знаки, включая предписывающие и указательные знаки

41. 2465 (Один правильный ответ) **В каком случае лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски**

* Обязаны только при наличии опасности
* Обязаны во всех случаях
* Не обязаны ни в каких случаях
* Обязаны только по указанию лица, ответственного за безопасное производство работ

42. 2466 (Один правильный ответ) **Какие работы из перечисленных относятся к работам на высоте**

* Работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более
* Работы, при которых работник осуществляет подъем на высоту 2 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет 45°
* Работы, проводящиеся на площадках на расстоянии 5 м от не огражденных перепадов по высоте более 1,8 м
* Работы, проводящиеся на площадках на расстоянии 3 м от огражденных перепадов по высоте более 1,8 м при высоте защитного ограждения этих площадок 1,5 м

43. 2467 (Один правильный ответ) **При каких условиях проведения работ, имеющих риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, работы относятся к работам на высоте**

* Только при проведении работ над машинами или механизмами
* Только при проведении работ над выступающими предметами
* Только при проведении работ над поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов
* При всех перечисленных условиях проведения работ

44. 2468 (Один правильный ответ) **Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю устанавливается для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда**

- 36 часов

* 35 часов
* 34 часа
* 38 часов

45. 2469 (Один правильный ответ) **На реализацию каких целей направлен комплекс мероприятий, осуществляемых при проведении специальной оценки условий труда** - Идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценка уровня их воздействия на работника

* Подтверждение или назначение компенсаций работникам за работу с вредными и (или) тяжелыми условиями труда
* Накопление исходных данных при переводе производства на другой вид продукции или на другую технологию изготовления той же продукции
* Определение рабочих мест, подлежащих ликвидации по условиям труда

46. 2470 (Один правильный ответ) **Каким документом принимаются подготовительные работы по обеспечению безопасного производства работ**

* Актом-допуском установленной формы
* Актом о соответствии выполненных внеплощадочных и внутри площадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства
* Приказом работодателя
* Протоколом о выполнении мероприятий

47. 2471 (Один правильный ответ) **В каком случае допускается организация и проведение строительного производства при отсутствии ПОС и ППР, содержащих конкретные решения по безопасности и охране труда**

* Допускается по согласованию с отраслевым профсоюзом
* Допускается по согласованию с государственной инспекцией труда
* Не допускается ни в каком случае
* Допускается под наблюдением руководителя работ

48. 2472 (Один правильный ответ) **Кем разрабатывается ППР на строительство зданий и сооружений**

* Генеральной подрядной строительно-монтажной организацией
* Организацией, выполняющей эти работы
* Специализированными организациями
* Любой из указанных организаций в зависимости от вида ППР

49. 2473 (Один правильный ответ) **Какое наказание установлено Уголовным кодексом РФ за нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека**

* Штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двенадцати месяцев, либо обязательные работы на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов
* Штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двенадцати месяцев, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до шести месяцев
* Штраф в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового
* Штраф в размере до четырехсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двенадцати месяцев, либо исправительные работы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового

50. 2474 (Один правильный ответ) **К какому административному наказанию будет привлечено юридическое лицо, нарушившее трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права**

* Дисквалификация на срок от одного года до трех лет
* Наложение административного штрафа от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей
* Наложение административного штрафа от одной тысячи до пяти тысяч рублей
* Наложение административного штрафа от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей

51. 2475 (Один правильный ответ) **Какой вид дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка не предусматривается Трудовым кодексом РФ**

* Замечание
* Выговор
* Привлечение к сверхурочной работе
* Увольнение по соответствующим основаниям

52. 2476 (Один правильный ответ) **В какой срок со дня обнаружения проступка к**

**работнику может быть применено дисциплинарное взыскание**

* Не позднее трех месяцев со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников
* Не позднее двух недель со дня обнаружения проступка, с учетом времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников
* Не позднее двух месяцев со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников
* Не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников

53. 2477 (Один правильный ответ) **К какой ответственности могут быть привлечены должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности**

- к дисциплинарной

* к уголовной
* к административной
* к любой ответственности из перечисленных, в соответствии с действующим законодательством российской федерации

54. 2478 (Один правильный ответ) **В каком размере на должностное лицо организации может быть наложен административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами**

* от одной тысячи до двух тысяч рублей
* от одной тысячи до десяти тысяч рублей
* от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей
* от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей

55. 2479 (Один правильный ответ) **Какому административному наказанию могут быть подвергнуты должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима**

* административному штрафу в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей
* административному штрафу в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей или административному аресту на срок до пятнадцати суток
* административному штрафу в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административному приостановлению деятельности на срок до девяноста суток
* административному штрафу в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей

56. 2480 (Один правильный ответ) **Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, установленным для пожарных машин**

* от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей
* от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей
* от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей
* от сорока тысяч до ста тысяч рублей

57. 2481 (Один правильный ответ) **Какой административный штраф может быть наложен на граждан за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение пожара**

* от одной тысячи до двух тысяч рублей
* от одной тысячи до десяти тысяч рублей
* от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей
* от четырех тысяч до пяти тысяч рублей

58. 2482 (Один правильный ответ) **Какое наказание установлено уголовным кодексом РФ за нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека**

* принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
* лишение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового
* ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового
* штраф в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового

59. 2483 (Один правильный ответ) **Какое наказание установлено уголовным кодексом РФ за нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц**

* лишение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
* принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
* срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового
* ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на штраф в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового

60. 2484 (Один правильный ответ) **Какой штраф накладывается на должностных лиц за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с КОАП РФ**

* В размере пятисот рублей
* В размере от одной тысячи до двух тысяч рублей
* В размере от трех тысяч до шести тысяч рублей

61. 2485 (Один правильный ответ) **Какой штраф накладывается на юридических лиц за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с КОАП РФ**

* В размере от одной тысячи до двух тысяч рублей
* В размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей
* В размере пятисот рублей

62. 2486 (Один правильный ответ) **Может ли организация отказаться от выполнения мероприятий по охране окружающей среды в случае полного и своевременного внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду**

* Может, так как этими платежами организация полностью компенсирует вред, причиненный окружающей среде
* Может, но только частично, перечень таких мероприятий определяется

Росприроднадзором

* Может, но только частично, перечень таких мероприятий определяется совместным решением Росприроднадзора и органа исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого находится объект
* Внесение платы не освобождает организации от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и возмещения вреда окружающей среде

63. 2487 (Один правильный ответ) **При каком удлинении звена цепи от первоначального размера цепной строп подлежит браковке**

* 1%.
* 2%.
* Более 3%.

64. 2488 (Один правильный ответ) **При выявлении каких повреждений текстильные стропы бракуются**

* Если они снабжены читабельными маркировочными бирками с основными сведениями о них и дате последнего осмотра.
* Если общая длина продольных разрезов и порезов составляет 8% общей длины несущей ленты.
* Если имеются локальные повреждения протяженностью до 20 мм.
* Если на стропе имеются сквозные отверстия и он загрязнен более, чем на 50%.

65. 2489 (Один правильный ответ) **На какую максимальную высоту необходимо предварительно поднять груз, чтобы проверить правильность строповки, равномерность натяжения стропов и надежность действия тормоза**

* 200-300 мм
* 400-500 мм
* 800-900 мм
* 900-1000 мм

66. 2490 (Один правильный ответ) **На какую высоту относительно встречающихся на пути предметов должен подниматься груз или грузозахватные приспособления перед горизонтальным перемещением**

* Не менее чем на 200 мм выше встречающихся на пути предметов
* Не менее чем на 300 мм выше встречающихся на пути предметов
* Не менее чем на 400 мм выше встречающихся на пути предметов
* Не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути предметов

67. 2491 (Один правильный ответ) **При какой высоте расположения груза от уровня площадки стропальщик может находиться возле него во время подъема или опускания**

* Не более 1000 мм
* Не более 1400 мм
* Не более 1500 мм
* Не более 1700 мм

68. 2492 (Один правильный ответ) **В каком случае из перечисленных допускаются к эксплуатации съемные грузозахватные приспособления (стропы, кольца, петли), у которых крюки не имеют предохранительных замков**

* Не допускаются ни в каком случае
* Допускаются только в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений
* Допускаются только с разрешения инспектора Ростехнадзора
* Допускаются только с разрешения технического руководителя организации

69. 2494 (Один правильный ответ) **При какой из перечисленных ситуаций стропальщик должен немедленно подать сигнал крановщику на остановку грузоподъемной машины**

* Только при проседании опор стрелового крана и разрушении кранового пути.
* Только при появлении стука в механизмах машины.
* Только при разрушении канатов, поломке грузозахватных органов и тары.
* Сигнал на остановку грузоподъемной машины должен быть дан в любом из перечисленных случаев

70. 2495 (Один правильный ответ) **Что не входит в перечень обязанностей работника в области охраны труда, установленный ТК РФ**

* Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, а также прохождение внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами
* Приобретение за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, в случае отсутствия данных средств у работодателя
* Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда
* Немедленное извещение своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья

71. 2496 (Один правильный ответ) **В каком случае локальные нормативные акты могут содержать нормы, ухудшающие положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством**

* При согласовании с представительным органом работником
* При согласовании с государственным инспектором по труду
* Не могут ни в каком случае
* По решению общего собрания трудового коллектива

72. 2497 (Один правильный ответ) **Какие вопросы должны обязательно отражаться в инструкции о мерах пожарной безопасности**

* только порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей
* только порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы
* только порядок и нормы хранения и транспортировки пожаро-взрывоопасных веществ и пожароопасных веществ, и материалов
* только предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв
* все перечисленные вопросы, включая порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды

73. 2498 (Один правильный ответ) **С какой периодичностью должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума руководители и специалисты организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством**

* не реже одного раза в семь лет
* не реже одного раза в три года
* не одного раза в пять лет
* не регламентируется

74. 2499 (Один правильный ответ) **Какое воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов не угрожает работникам, занятым в строительном производстве, согласно Правилам по охране труда в строительстве**

* Повышенные уровни статического электричества
* Расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м, а также при выполнении работ на высоте более 1,8 м при нахождении непосредственно на элементах конструкции или оборудования
* Ионизирующее излучение
* Токсичные и раздражающие химические вещества, проникающие в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки
* Повышенная влажность воздуха

75. 2500 (Один правильный ответ) **На какие классы условно подразделяются условия труда по степени вредности и опасности, исходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и трудового процесса от гигиенических нормативов**

* Оптимальные, допустимые, вредные и опасные
* Допустимые, вредные, опасные и особо опасные
* Благоприятные, оптимальные, допустимые и опасные
* Нормальные, допустимые, вредные и экстремальные

76. 2501 (Один правильный ответ) **Какая информация должна содержаться в планах пожарной защиты, вывешиваемых у въезда на строительную площадку**

* Строящиеся основные здания, местонахождение водоисточников, пожарных гидрантов, средств пожаротушения, места хранения горючих материалов
* Строящиеся основные и вспомогательные здания и сооружения, въезды, подъезды, местонахождение водоисточников, средств пожаротушения и связи
* Строящиеся основные и вспомогательные здания и сооружения, местонахождение водоисточников, средств пожаротушения
* Строящиеся основные здания, въезды, подъезды, местонахождение аптечек и помещений для оказания первой помощи

77. 2502 (Один правильный ответ) **На какие виды строительной деятельности из перечисленных распространяются Правила по охране труда в строительстве**

* Только на новое строительство зданий и сооружений
* Только на капитальный ремонт зданий и сооружений
* Только на текущий ремонт зданий и сооружений
* Только на расширение, реконструкцию, техническое перевооружение зданий и сооружений
* На все перечисленные виды деятельности

78. 2503 (Один правильный ответ) **Какие из перечисленных опасных зон относятся к зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов в строительном производстве**

* Участки территории вблизи строящегося здания (сооружения)
* Зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов
* Этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования
* Места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м

79. 2504 (Один правильный ответ) **Могут ли работодатели устанавливать дополнительные требования безопасности при организации и проведении строительного производства**

* Не могут ни в каком случае
* Могут только по согласованию с профсоюзной организацией работников
* Могут только если дополнительные требования безопасности улучшают условия труда работников
* Могут только по согласованию с застройщиком

80. 2505 (Один правильный ответ) **Кто должен проводить специальную оценку условий труда в организации**

* Работодатель совместно с организацией, проводящей специальную оценку условий труда
* Работодатель своими силами
* Только сторонняя организация, проводящая специальную оценку условий труда
* Работодатель совместно с представителем государственной инспекции труда

81. 2506 (Один правильный ответ) **С какой периодичностью должна проводиться специальная оценка условий труда на рабочем месте**

* Не реже одного раза в три года, если иное не установлено Федеральным законом № 426-ФЗ"О специальной оценки условий труда"
* Не реже одного раза в семь лет, если иное не установлено Федеральным законом № 426-ФЗ"О специальной оценки условий труда"
* Не реже одного раза в пять лет, если иное не установлено Федеральным законом № 426-ФЗ

"О специальной оценки условий труда"

* По усмотрению работодателя

82. 2507 (Один правильный ответ) **К какому классу условий труда по степени вредности и (или) опасности относятся вредные условия труда**

* К 4 классу
* К 3 классу
* Ко 2 классу
* К 1 классу

83. 2508 (Один правильный ответ) **В каком из перечисленных случаев работодатель**

**должен провести внеплановую специальную оценку условий труда**

* Только при изменении применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников
* Во всех перечисленных случаях
* Только по прошествии 2 лет с даты последней специальной оценки условий труда
* Только при приеме на работу работника без соответствующего опыта работы

84. 2509 (Один правильный ответ) **Кем определяется перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов на рабочих местах при проведении специальной оценки условий трудf**

* Работодателем организации, в которой проводится специальная оценка условий труда
* Непосредственным руководителем работников, на рабочих местах которых проводится специальная оценка условий труда
* Комиссией по проведению специальной оценки условий труда
* Экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда

85. 2510 (Один правильный ответ) **Какие виброакустические факторы проверяются при проведении специальной оценки условий труда**

* Только шум
* Только инфразвук
* Только ультразвук (воздушный)
* Только вибрация (общая и локальная)
* Все перечисленные

86. 2511 (Один правильный ответ) **При каком уровне шума условия труда относятся к допустимому классу (подклассу) условий труда**

* Не более 80 дб
* Не более 85 дб
* Не более 95 дб
* Не более 115 дб

87. 2512 (Один правильный ответ) **По каким из перечисленных показателям осуществляется отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при проведении специальной оценки условий труда**

* Только по стереотипным рабочим движениям
* Только по физической динамической и статической нагрузкам
* Только по перемещению в пространстве
* Только по рабочей позе и наклонам корпуса
* По всем перечисленным показателям

88. 2513 (Один правильный ответ) **В каком из перечисленных случае условия труда работника по тяжести трудового процесса относятся к вредным условиям**

* Работник находится в положении "стоя" до 60 % времени рабочего дня (смены)
* Работник периодически, свыше 25 % и до 50 % времени смены, находится в неудобном и(или) фиксированном положении; периодически, до 25 % времени рабочего дня (смены), пребывает в вынужденном положении
* Работник периодически, до 25 % времени смены, находится в неудобном и (или) фиксированном положении
* Работник находится в положении "стоя" до 40 % времени рабочего дня (смены)
* Во всех перечисленных случаях

89. 2514 (Один правильный ответ) **Какой из перечисленных показателей не учитывается при отнесении условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса**

* Плотность сигналов и сообщений (световых, звуковых) в среднем за 1 час работы, поступающих как со специальных устройств, так и при речевом сообщении
* Работа с оптическими приборами (% времени смены)
* Работа с устройствами для отображения информации
* Число производственных объектов одновременного наблюдения
* Монотонность нагрузок (число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях

90. 2515 (Один правильный ответ) **Какой из перечисленных показателей не учитывается при отнесении условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса**

* Плотность сигналов и сообщений (световых, звуковых) в среднем за 1 час работы, поступающих как со специальных устройств, так и при речевом сообщении
* Работа с оптическими приборами (% времени смены)
* Работа с устройствами для отображения информации
* Число производственных объектов одновременного наблюдения
* Монотонность нагрузок (число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях

91. 2516 (Один правильный ответ) **На выполнение каких огневых работ руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность должен оформляться наряд-допуск**

* Только на выполнение газо- и электрорезательных работ
* Только на выполнение паяльных работ
* Только на выполнение бензино- и керосинорезательных работ, а также работ по резке металла механизированным инструментом
* На проведение всех перечисленных работ

92. 2517 (Один правильный ответ) **Каким документом принимаются подготовительные работы по обеспечению безопасного производства работ**

* Актом-допуском установленной формы
* Актом о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства
* Приказом работодателя
* Протоколом о выполнении мероприятий

93. 2518 (Один правильный ответ) **Где должны храниться действующие инструкции по охране труда для работников структурного подразделения**

* У руководителя данного структурного подразделения либо в месте, доступном для работника
* В службе охраны труда организации
* На рабочем месте уполномоченного (доверенного) лица по охране труда- Место хранения устанавливается по согласованию с представительным органом работников

94. 2519 (Один правильный ответ) **Какой вид инструктажа по охране труда проводится на рабочем месте с каждым новым работником до начала самостоятельной работы**

- Вводный

* Первичный на рабочем месте
* Повторный
* Внеплановый
* Целевой

95. 2520 (Один правильный ответ) **Какой вид инструктажа по охране труда проводится с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения**

* Вводный
* Первичный на рабочем месте
* Повторный
* Внеплановый
* Целевой

96. 2521 (Один правильный ответ) **С какой периодичностью работники организации проходят повторный инструктаж по охране труда**

* Не реже одного раза в месяц
* Не реже одного раза в 3 месяца
* Не реже одного раза в 6 месяцев
* Не реже одного раза в 12 месяцев

97. 2522 (Один правильный ответ) **В каком случае из приведенных с работниками организации не проводится целевой инструктаж по охране труда**

* При перерывах в работе
* При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий
* При проведении массовых мероприятий
* При выполнении разовых работ, на которые оформляется разрешение

98. 2523 (Один правильный ответ) **На какой срок выдается наряд-допуск на**

**производство работ, связанных с повышенной опасностью**

* На срок до одного месяца
* На срок не более 12 дней
* На срок, необходимый для выполнения заданного объема работ
* На срок не более 5 дней

99. 2524 (Один правильный ответ) **Какой документ необходимо выдавать на выполнение работ, связанных с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов**

* Акт-допуск на производство работ в местах действия вредных и опасных факторов
* Приказ работодателя
* Наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и опасных факторов
* Разрешение застройщика (технического заказчика)

100. 2525 (Один правильный ответ) **Кем выдается наряд-допуск на производство работ непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и другим)**

* Руководителем организации
* Лицом, уполномоченным приказом работодателя
* Специалистом по охране труда
* Начальником объекта

101. 2526 (Один правильный ответ) **Какие обязанности не относятся к обязанностям лиц, ответственных за обеспечение охраны труда на участках работ**

- Организация работ в соответствии с проектом производства работ и другими технологическими документами и ознакомление работников с предусмотренными в них мероприятиями охраны труда

* Организация применения в соответствии с назначением технологической оснастки (лесов, подмостей, грузозахватных приспособлений, опалубки), машин, оборудования, средств коллективной защиты работников
* Проведение специальной оценки условий труда
* Организация производства работ с применением грузоподъемных машин и другой строительной техники
* Организация контроля состояния охраны труда на рабочих местах, предотвращение доступа на рабочие места и в бытовые помещения работников в нетрезвом состоянии

102. 2527 (Один правильный ответ) **С какой периодичностью в процессе эксплуатации необходимо производить осмотр строп, за исключением редко используемых**

* Каждые 10 дней
* Каждые 20 дней
* Каждый месяц
* Перед выдачей в работу

103. 2528 (Один правильный ответ) **С какой периодичностью в процессе эксплуатации необходимо производить осмотр редко используемых строп**

* Каждые 10 дней
* Каждые 20 дней
* Каждый месяц
* Перед выдачей в работу

104. 2529 (Один правильный ответ) **Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током**

* Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий
* Делятся на 3 класса - первый, второй и третий
* Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый
* Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй

105. 2530 (Один правильный ответ) **Какой документ выдается персоналу по результатам проверки знаний по электробезопасности**

- Удостоверение установленной формы

* Протокол проверки знаний
* Сертификат о прохождении обучения и проверки знаний

106. 2531 (Один правильный ответ) **В каком случае удостоверение о проверке знаний**

**правил работы в электроустановках подлежит замене**

* По истечении срока действия группы по электробезопасности
* В случае утери удостоверения
* При повышении группы по электробезопасности
* В случае изменения должности

107. 2532 (Один правильный ответ) **Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады**

* Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей
* Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей
* Запись в таблице регистрации целевого инструктажа

108. 2533 (Один правильный ответ) **Кому разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой**

* Работнику, имеющему группу не ниже IV и права оперативно-ремонтного персонала
* Работнику, имеющему группу III до и выше 1000 В
* Работнику, имеющему группу III

109. 2534 (Один правильный ответ) **Как доставляется оборудование к месту монтажа лифта при перекрытой шахте или отсутствии строительного крана**

* Для доставки лифтового оборудования к месту монтажа используют монтажную лебёдку.
* Для доставки оборудования к месту монтажа делают временный проем в перекрытии шахты.
* Тяжёлые узлы лифтового оборудования частично разбираются и перемещаются вручную к месту монтажа.

110. 2535 (Один правильный ответ) **Как устанавливается монтажная рама (балка) при монтаже направляющих кабины**

* Устанавливается на верхнем торце шахты.
* Устанавливается на верхнем торце шахты и ориентируется по осям кабины.
* Устанавливается на верхнем торце шахты, и опирается на боковые стены шахты, так чтобы она находилась точно над поперечной осью кабины. Свободный проём шахты закрыт щитами

111. 2536 (Один правильный ответ) **При перекрытой шахте, где допускается устанавливать монтажную лебёдку**

- В машинном помещении.

* На верхней посадочной площадке
* - На площадке нижнего этажа.
* В любом из перечисленных

112. 2537 (Один правильный ответ) **Какие технологические приемы используются при установке кронштейнов крепления направляющих**

* Установку кронштейнов производят по специальному кондуктору.
* Установку кронштейнов производят по отвесам.
* Установку кронштейнов производят по линейки и уровню.
* Установку кронштейнов производят по специальному кондуктору и по отвесам

113. 2538 (Один правильный ответ) **Какова технология монтажа направляющих монтажной лебёдкой**

* Направляющие монтируются способом наращивания
* Направляющие монтируются способом сборки "ниткой".
* Направляющие монтируются комбинированным способом.
* Любым вышеперечисленным способом в зависимости от грузоподъемности лебёдки и высоты подъема лифта

114. 2539 (Один правильный ответ) **К доврачебной помощи НЕ относится**

* Временная остановка кровотечения
* Использование поддерживающих сердечную деятельность препаратов
* Устранение источников опасности
* Фиксация информации о времени происшествия

115. 2540 (Правильная последовательность) **Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего**

Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора

Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего

Оценить состояние пострадавшего

Вызвать скорую помощь

116. 2541 (Один правильный ответ) **На какой срок на конечность можно накладывать кровоостанавливающий жгут в теплое время года**

* Не более 3 часов
* На 2-2,5 часов
* На 1-1,5 часа

117. 2542 (Один правильный ответ) **На какой срок на конечность можно накладывать кровоостанавливающий жгут в холодное время года**

* Не более 2 часов
* Не более 0,5 часа
* Не более 1-1,5 часа

118. 2543 (Один правильный ответ) **Какие меры необходимо предпринять для снятия боли и уменьшения кровоизлияния в ткани сразу же после ушиба**

* На место ушиба наложить давящую повязку, сверху на нее положить холод
* Сделать согревающий компресс
* Ушибленной части тела создать покой, к месту ушиба приложить теплую грелку

119. 2544 (Один правильный ответ) **В чем заключается оказание первой помощи при отравлении человека угарным газом**

* Пострадавшего необходимо немедленно вынести из помещения на свежий воздух, придать положение "полусидя", дать понюхать нашатырный спирт
* Пострадавшего необходимо немедленно вынести из помещения на свежий воздух, положить так, чтобы ноги были выше головы, при отсутствии сознания нужно провести реанимационные действия
* Пострадавшего необходимо немедленно вынести из помещения на свежий воздух, дать понюхать нашатырный спирт, после того как человек придет в себя, дать ему горячий чай

120. 2545 (Один правильный ответ) **Что необходимо сделать перед началом транспортировки пострадавших**

* Дать пострадавшему обезболивающее средство, чтобы при транспортировке он не впал в кому
* Оказать первую помощь в соответствующем объеме и провести иммобилизацию поврежденных частей тела, если они имеются
* Провести внешний осмотр пострадавшего: проверить пульс, определить, есть ли повреждения на свободных конечностях

121. 2546 (Один или несколько правильных ответов) **Степень поражения пострадавшего определяется по**

* Состоянию сознания
* По движению глазных яблок
* Цвету кожи и губ
* Температуре
* Характеру дыхания и пульса

122. 2547 (Один правильный ответ) **Перечень состояний при которых не оказывается первая помощь в соответствии с Приказом Минздрава России от 04.05.2012 N 477н**

* Наружные кровотечения, травмы различных областей тела
* Степень сильного алкогольного опьянения, нарушение координации
* Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения
* Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения

123. 2548 (Один правильный ответ) **Перечислите мероприятия по обзорному осмотру**

**пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения**

* 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой
* 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела
* 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки

124. 2549 (Один правильный ответ) **На каком этапе производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом согласно приказу Минздрава России от 04.05.2012 № 477н**

* По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни
* - После обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи
* После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения

125. 2550 (Один правильный ответ) **Какие признаки свидетельствуют о биологической смерти пострадавшего**

- Высыхание роговицы глаза (появление «селедочного» блеска), деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами.

- Нет реакции зрачков на свет. - Нет пульса на сонной артерии

126. 2551 (Один правильный ответ) **Для чего предназначены защитные каски**

* защиты головы от механических повреждений;
* от воды и агрессивных жидкостей;
* от поражения электрическим током при случайном касании до 1000В.
* Для защиты от всего перечисленного

127. 2552 (Один правильный ответ) **Каковы сроки повторной проверки знаний лиц электротехнического персонала, получивших неудовлетворительную оценку**

- не позднее 1 месяца со дня последней проверки.

- не позднее 3 недель со дня последней проверки.

- не ранее 2 недель и не позднее 1 месяца со дня последней проверки. - не позднее 2 месяцев со дня последней проверки.

128. 2553 (Один правильный ответ) **Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током**

* Позвонить в скорую помощь
* Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший
* Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением

129. 2554 (Один правильный ответ) **Можно ли извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия**

- да, если инородное тело небольшое

- да, если есть салфетки "колетекс".

- да, если рана небольшая.

- нет

130. 2555 (Один правильный ответ) **Какие помещения относятся к особо опасным (в отношении опасности поражения людей электрическим током) согласно ПУЭ**

* помещения с высокой температурой
* помещения, где возможно одновременное прикосновение к заземленным металлоконструкциям зданий с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.
* помещения с наличием сырости или токопроводящей пыли.
* помещения с особой сыростью

131. 2556 (Один правильный ответ) **В каком случае наблюдающему разрешается совмещать надзор с выполнением какой-либо работы**

* когда он совмещает обязанности наблюдающего и производителя работ.
* в любом случае запрещается.
* в любом случае разрешается.

132. 2557 (Один правильный ответ) **Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала в электроустановках напряжением до 1000 в**

* не ниже II группы.
* не ниже III группы.
* V группу.
* не ниже IV группы.

133. 2558 (Один правильный ответ) **В каком случае электротехнический персонал обязан пройти производственное обучение на рабочем месте**

- при модернизации электроустановки, которую он обслуживает.

* при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года.
* при нарушении им правил обслуживания электроустановок, вызвавших появление неисправностей или отклонений от нормы.
* при модернизации электроустановки, которую он обслуживает.

134. 2559 (Один правильный ответ) **Могут ли работники, не обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 в, допускаться в них**

- могут в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу III по электробезопасности.

* не могут.
* могут в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности.
* могут в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу III по электробезопасности, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

135. 2560 (Один правильный ответ) **Какие предохранители допускается заменять под напряжением и под нагрузкой согласно правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок**

- предохранители в цепях управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации (далее - вторичные соединения или цепи);

- предохранители трансформаторов напряжения;

- предохранители пробочного типа.

- Все перечисленное

136. 2561 (Один правильный ответ) **В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо**

* снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их;
* работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;
* применять изолированный инструмент (у отверток должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками.
* Все перечисленное

137. 2562 (Один правильный ответ) **Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения**

* По протоколам эксплуатационных испытаний
* По штампу или маркировке на средстве защиты
* По записи в Журнале испытаний средств защиты
* По внешнему виду средств защиты

138. 2563 (Один правильный ответ) **Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В**

* Указатели напряжения
* Диэлектрические галоши
* Диэлектрические ковры и изолирующие подставки
* Изолирующие колпаки, покрытия и накладки

139. 2564 (Один правильный ответ) **Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты**

* Сдать на внеочередной осмотр и испытания
* Поставить в известность непосредственного руководителя
* Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об

изъятии или в оперативной документации

- Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ

140. 2565 (Один правильный ответ) **Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности**

* Допускается
* Не допускается
* Допускается, при отсутствии внешних повреждений
* Допускается, с разрешения непосредственного руководителя

141. 2566 (Один правильный ответ) **Чем должны быть укомплектованы электроустановки**

* Защитными средствами, средствами пожаротушения
* Средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи
* Исправным инструментом
* Испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой помощи

142. 2567 (Один правильный ответ) **За что несут персональную ответственность**

**работники, непосредственно обслуживающие электроустановки**

* За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок
* За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке
* За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта
* За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования

143. 2568 (Один правильный ответ) **Какой персонал относится к электротехнологическому**

* Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок
* Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования
* Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, и использует в работе электрические машины, переносной электроинструмент и светильники
* Персонал, который не попадает под определение электротехнического

144. 2569 (Один правильный ответ) **Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения**

* Исполнением
* Знаками или окраской
* Принципиальных отличий нет

145. 2570 (Один правильный ответ) **В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники**

* В синий цвет
* В зеленый цвет
* В черный цвет
* В красный цвет

146. 2571 (Один правильный ответ) **Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники**

- Автоматическое отключение питания

* Защитное электрическое разделение цепей
* Сверхнизкое напряжение
* Двойная изоляция
* Любая из перечисленных мер защиты в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током

147. 2572 (Один правильный ответ) **Назначение и устройство кабины лифта**

- Кабина – часть лифта, предназначенная для размещения людей или грузов при их перемещении с одного уровня людей или грузов при их перемещении с одного уровня на другой. Кабина состоит из каркаса и купе. Каркас представляет собой металлическую раму. Купе кабины состоит из пола, стенок, потолка и дверей;

* Кабина лифта – это часть лифта, предназначенная для передвижения по направляющим шахты. Кабина состоит из рамы, ограждения, дверей и подвески;
* Кабина лифта предназначена для уравновешивания массы противовеса и перемещается по направляющим шахты. Основными узлами кабины являются: башмаки, подвеска, осветительный плафон;
* Кабина лифта предназначена для расположения в ней людей. Кабина состоит из направляющих, противовеса и ловителей.

148. 2573 (Один правильный ответ) **Что входит в трудовые действия специалиста по организации монтажа 6 уровня при организация входного контроля проектной документации по монтажу и пусконаладке, монтажного чертежа и инструкций изготовителя (поставщика) технического устройства (системы вертикального транспорта), согласно профстандарту**

* Проверка наличия и комплектности документации по монтажу, поставленной

изготовителем (поставщиком), а также проектной документации на установку или замену

- Проверка соответствия указаний по сборке, наладке и регулировке, содержащихся в документации по монтажу, требованиям нормативно-технической документации

- Проверка соответствия монтажного чертежа техническому устройству, подлежащему монтажу или замене

* Определение на базе проведенных проверок возможности использования в процессе монтажа и пусконаладки указанной документации и готовности монтажника наладчика к ее применению
* Все перечисленное

149. 2574 (Один правильный ответ) **Что входит в трудовые действия монтажника электрических подъемников 3 уровня при подготовке к монтажу подъемного оборудования согласно профстандарту**

* Разборка (демонтаж при замене лифта), сборка и установка простых электроаппаратов и арматуры электроосвещения
* Монтаж (демонтаж) электропроводки открытым способом, в стальных и ПВХ-трубах, коробах
* Установка стыковых планок на направляющие
* Укрупнение кронштейнов крепления направляющих, шунтов, датчиков, обрамлений

дверей шахты

* Разукрупнение дверей шахты, кабины лифта и лебедки
* Все перечисленное

150. 2575 (Один правильный ответ) **Какие плакаты относятся к указательным**

* Осторожно! Электрическое напряжение
* Заземлено
* Не включать! Работают люди
* Работа под напряжением. Повторно не включать

151. 2576 (Один правильный ответ) **Какие плакаты относятся к предупреждающим**

* Осторожно! Электрическое напряжение
* Заземлено
* Не включать! Работают люди
* Работа под напряжением. Повторно не включать

152. 2577 (Один правильный ответ) **Какие плакаты относятся к запрещающим**

* Осторожно! Электрическое напряжение
* Стой! Напряжение
* Не включать! Работают люди
* Не влезай! Убъет

153. 2578 (Один правильный ответ) **С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания бот диэлектрических**

* Один раз в 24 месяца
* Один раз в 6 месяца
* Один раз в 36 месяца
* - Один раз в 12 месяца

154. 2579 (Один правильный ответ) **С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания перчаток диэлектрических**

* Один раз в 24 месяца
* Один раз в 6 месяца
* Один раз в 36 месяца
* Один раз в 12 месяца

155. 2580 (Один правильный ответ) **Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено освещение безопасности**

* Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения
* Для освещения территории в нерабочее время
* Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом
* Для обеспечения освещения вне производственных помещений

156. 2581 (Один правильный ответ) **Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности**

* Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ
* Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В
* Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В
* Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000 В

157. 2582 (Один правильный ответ) **Какие электроустановки согласно ПУЭ**

**называются закрытыми (или внутренними)**

* Электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий, а также электроустановки, защищенные навесами, сетчатыми ограждениями и т.п.
* Электроустановки, размещенные внутри зданий, защищающих их от атмосферных воздействий, за исключением электроустановок, защищенных навесами, сетчатыми ограждениями и т.п.
* Электроустановки, защищенные от атмосферных воздействий навесами, сетчатыми ограждениями и т.п.
* Любые электроустановки на внутренней территории предприятия, защищенные и незащищенные от атмосферных воздействий

158. 2583 (Один правильный ответ) **В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации**

* В электроустановках напряжением до 1000 В
* В электроустановках напряжением до и выше 1000 В
* В любых электроустановках
* Только в электроустановках напряжением не выше 380 В

159. 2584 (Один правильный ответ) **Какие из перечисленных мероприятий необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации**

* Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ?
* Только квалификацию персонала
* Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе
* Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия

160. 2585 (Один правильный ответ) **Кто инструктирует бригаду по вопросам**

**использования инструмента и приспособлений**

* Ответственный руководитель работ
* Производитель работ
* Допускающий

161. 2586 (Один правильный ответ) **Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током**

* Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий
* Делятся на 3 класса - первый, второй и третий
* Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый
* Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй

162. 2587 (Один правильный ответ) **Что является определением понятия "Инструктаж целевой"**

* Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя
* Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке для членов бригады или исполнителей
* Указания по безопасному выполнению разовых работ, не связанных с прямыми должностными обязанностями по специальности

163. 2588 (Один правильный ответ) **Каким федеральным законом установлен порядок проведения профессиональной квалификации работников по монтажу электрических подъемников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров**

* - № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
* - №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации».
* - №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».
* - №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

164. 2589 (Один правильный ответ) **Кто может быть назначен распорядительным актом монтажной организации в качестве специалиста по организации монтажа электрических подъемников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров**

* Любой инженерно-технический работник, имеющий удостоверение о прохождении обучения по программе подготовки для ответственных лиц
* Работник, прошедший независимую оценку квалификации с целью подтверждения квалификации специалиста положениям профессионального стандарта и в соответствии с федеральным законом №238- ФЗ «О независимой оценке квалификации».
* Работник, имеющий высшее техническое образование, сдавший экзамен в комиссии предприятия на знание требований НТД по организации монтажа электрических подъемников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров и имеющий 3 группу допуска по электробезопасности.

165. 2590 (Один правильный ответ) **Какая группа допуска по электробезопасности должна быть у специалиста по организации монтажа электрических подъемников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров**

* Не ниже 4.
* Не ниже 3.
* Не ниже 2.
* Группа допуска не требуется.

166. 2591 (Один правильный ответ) **Кто осуществляет Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций**

- - Федеральный орган исполнительной власти РФ.

- - Орган исполнительной власти субъекта РФ.

- - Государственная трудовая инспекция.

167. 2592 (Один правильный ответ) **Что оформляет монтажная организация перед проведением полного технического освидетельствования при проверке функционирования лифта во всех режимах работы, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя**

* - Акт технического освидетельствования,
* - Протокол проверки функционирования лифта.
* - Акт ввода лифта в эксплуатацию.

168. 2593 (Один правильный ответ) **Что проверяется монтажной организацией, при приемке строительной части эскалатора под монтаж**

* Фактические размеры строительной части на соответствие с размерами в установочных чертежах на конкретный эскалатор.
* Качество материалов, примененных при изготовлении строительной части, подтвержденных сертификатами.
* Техническая документация на выполненные работы.

169. 2594 (Один или несколько правильных ответов) **В каком случае работодатель обязан отстранить от работы работника**

* Работник не прошел в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
* Работник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического «опьянения»
* Работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда.
* Работник не прошедший курсы повышения квалификации.

170. 2595 (Один правильный ответ) **С какой периодичностью руководители и специалисты организации проходят очередную проверку знаний требований охраны труда**

* - Не реже одного раза в 5 лет.
* - Не реже одного раза в 3 года.
* - После каждого несчастного случая на производстве.

171. 2596 (Один или несколько правильных ответов) **Какие вредные и (или) опасные факторы могут воздействовать на работников, при выполнении работ с применением инструмента и приспособлений**

* - Повышенная или пониженная температура воздуха рабочих зон.
* - Недостаточная освещенность рабочих зон.
* - Движущиеся грузоподъемные машины, перемещаемые материалы, подвижные части различного оборудования.
* - Расположение рабочих мест на высоте (глубине) относительно поверхности пола (земли).
* - Расположение рабочего места работника по месту прописки.

1. 2597 (Один правильный ответ) **В соответствии ГОСТ 228452018 с какой документации квалифицированным персоналом осуществляется монтаж лифта**

- В соответствии документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировки, а также в соответствии с проектной документацией по установке лифта

- В соответствии с инструкцией по монтажу, содержащей указания по сборке, а также в соответствии с проектной документацией на установку лифта

- В соответствии документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировки

1. 2598 (Один правильный ответ) **Каким способом можно произвести монтаж направляющих кабины и противовеса с помощью монтажной лебедки**

* Способ наращивания
* Способ подращивания, или монтаж в "нитку"
* Комбинированный способ
* Любой из перечисленных способов

174. 2599 (Один правильный ответ) **Что следует проверить при входном контроле**

**оборудования и применяемых строительных материалов**

- Соответствие показателей качества получаемых материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации.

- Нормативную документацию

175. 2600 (Один правильный ответ) **Какую высоту должны иметь ограждение все дверные проемы, а также временные монтажные проемы**

* не менее 1,4 м
* не менее 1,1 м
* не менее 1,2 м
* не менее 1,3 м

176. 2601 (Один правильный ответ) **Как должны размещаться светильники временного освещения по шахте**

* Над подмостями
* Под подмостями
* Не имеет значения

177. 2602 (Один правильный ответ) **При размещении оборудования нескольких лифтов в общем машинном помещении, в это помещение должен быть осуществлен ввод не менее**

* 1 питающей линии
* 2 питающих линий
* 3 питающих линий