**Экзаменационные вопросы - Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров.**

1. 2304 (Один правильный ответ) **Требования к образованию специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров**

- среднее профессиональное образование

- программы подготовки специалистов среднего звена

- среднее образование

- общее среднее образование

2. 2305 (Один правильный ответ) **Требования к опыту практической работы специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров**

* требования к опыту практической работы не регламентированы
* не менее трёх месяцев практической работы по эксплуатации подъёмных сооружений
* не менее шести месяцев практической работы по эксплуатации подъёмных сооружений

3. 2306 (Один правильный ответ) **Подтверждение соответствия машин и(или) оборудования (эскалаторов и пассажирских конвейеров) требованиям Технического регламента «О безопасности машин и оборудования» осуществляется в форме**

* декларирования соответствия
* сертификации
* - технического освидетельствования

4. 2307 (Один или несколько правильных ответов) **Изменения конструкции машины и(или) оборудования, возникающие при их ремонте, должны согласовываться с ТР ТС 010/2011, ст. 5, п. 15 Термин «эскалатор» имеет следующее определение**

* разработчиком (проектировщиком)
* поставщиком (продавцом)
* изготовителем и организацией, выполняющей ремонт
* наклонная, движущаяся лестница с механическим приводом для подъёма или спуска пассажиров, у которой поверхность ступеней остаётся горизонтальной
* наклонная, непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъёма или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остаётся горизонтальной
* наклонная, непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъёма или спуска пассажиров

5. 2308 (Один правильный ответ) **Термин «гребёнка входной площадки» имеет следующее определение**

* зубчатая секция входной площадки, зубья которой входят во впадины настила ступеней, пластин или ленты
* зубчатая секция входной площадки, зубья которой входят во впадины ступеней, пластин- зубчатая секция выходной площадки, зубья которой входят во впадины ступеней или ленты

6. 2309 (Один правильный ответ) **Основная цель профессиональной деятельности, указанная в профессиональном стандарте**

* обеспечение безопасной эксплуатации и функционирования эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов
* - обеспечение безопасной эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов
* обеспечение безопасного функционирования эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов

7. 2310 (Один правильный ответ) **Термин «пассажирский конвейер» имеет следующее определение**

* установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остаётся параллельной направлению её движения
* установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой несущая поверхность пластин или ленты остаётся горизонтальной
* установка для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остаётся параллельной направлению её движения

8. 2311 (Один правильный ответ) **Наименование вида профессиональной деятельности, указанного в профессиональном стандарте**

* эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов
* техническое обслуживание эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов
* техническое обслуживание и эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов

9. 2312 (Один правильный ответ) **Термин «поручневое устройство» имеет следующее определение**

* совокупность блоков, направляющих и поддерживающих роликов, обеспечивающих движение поручня по трассе
* совокупность блоков, направляющих и привода, обеспечивающих движение поручня по трассе
* совокупность блоков, направляющих, привода и поддерживающих роликов, обеспечивающих движение поручня по трассе

10. 2313 (Один правильный ответ) **Технический регламент «О безопасности машин и оборудования» распространяется на**

* машины и(или) оборудование, эксплуатируемые на территории Таможенного союза
* машины и(или) оборудование, выпускаемые в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза
* машины и(или) оборудование, выпускаемые на территории Таможенного союза и на процесс их эксплуатации

11. 2314 (Один правильный ответ) **Термин «балюстрада» имеет следующее определение**

* совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения безопасности
* совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения безопасности и служат для создания интерьера
* совокупность щитов и карнизов, которые отделяют пассажиров от механизмов с целью обеспечения безопасности и служат для создания интерьера

12. 2315 (Один правильный ответ) **Сведения о сертификате соответствия машины и(или) оборудования должны быть указаны в**

* руководстве по эксплуатации
* паспорте
* маркировке, нанесённой на машину и(или) оборудование

13. 2316 (Один правильный ответ) **Термин «машинное помещение/пространство» имеет следующее определение**

* помещение снаружи или пространство внутри несущей конструкции эскалатора или пассажирского конвейера, в котором машинное оборудование размещается полностью или частично
* помещение снаружи или пространство внутри несущей конструкции эскалатора или пассажирского конвейера, в котором машинное оборудование размещается полностью
* помещение снаружи или пространство внутри несущей конструкции эскалатора или пассажирского конвейера, в котором оборудование эскалатора размещается полностью или частично

14. 2317 (Один правильный ответ) **Из перечисленных ниже значительных опасностей и опасных ситуаций к механическим опасностям не относится**

* затягивание в устье поручня
* отсутствие остановки в случае опасных ситуаций
* защемление между смежными ступенями
* защемление между полом и поручнем

15. 2318 (Один правильный ответ) **Термин «провозная способность» имеет следующее определение**

* число пассажиров, которое может быть перемещено эскалатором или пассажирским конвейером в единицу времени
* наибольшее число пассажиров, которое может быть перемещено эскалатором или пассажирским конвейером за один час
* наибольшее число пассажиров, которое может быть перемещено эскалатором или пассажирским конвейером в единицу времени

16. 2319 (Один правильный ответ) **Термин «дополнительный тормоз» имеет следующее определение**

* устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения
* устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении номинальной скорости, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза
* устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении им номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза

17. 2320 (Один правильный ответ) **Термин «эксплуатация в режиме ожидания» имеет следующее определение**

- режим, при котором эскалатор или пассажирский конвейер останавливается при отсутствии пассажиров и автоматически запускается при подходе пассажира

- режим, при котором эскалатор или пассажирский конвейер останавливается или замедляет движение при отсутствии пассажиров и автоматически запускается или ускоряется до номинальной скорости при подходе пассажира

- режим, при котором эскалатор или пассажирский конвейер замедляет движение при отсутствии пассажиров и ускоряется до номинальной скорости при подходе пассажира

18. 2321 (Один правильный ответ) **Из перечисленных ниже значительных опасностей и опасных ситуаций к опасности отказа цепи управления не относится**

* неожиданное изменение направления движения привода
* отсутствие остановки в случае опасных ситуаций
* чрезмерно высокая скорость движения
* защемление между полом и поручнем

19. 2322 (Один правильный ответ) **В случае заключения договора на обслуживание эскалатора (пассажирского конвейера) владелец передаёт специализированной организации:**

* всю сопроводительную документацию
* паспорт эскалатора (пассажирского конвейера)
* руководство (инструкцию) по эксплуатации

20. 2323 (Один правильный ответ) **Термин «номинальная скорость» имеет следующее определение**

* скорость движения ступеней, пластин или ленты при работе без нагрузки
* скорость движения ступеней, пластин или ленты при работе без нагрузки в

установившемся режиме

* скорость движения ступеней, пластин или ленты при работе в установившемся режиме

21. 2324 (Один правильный ответ) **Техническое освидетельствование введенных в эксплуатацию эскалаторов (пассажирских конвейеров) в течение назначенного срока службы осуществляется не реже одного раза в**

* месяц
* 12 месяцев
* 36 месяцев

22. 2325 (Один правильный ответ) **Из перечисленных ниже значительных опасностей и опасных ситуаций к опасности поломки при эксплуатации не относится**

* повреждение балюстрады
* разрыв тяговых цепей, ленты
* чрезмерно высокая скорость движения
* повреждение ступени/пластины

23. 2326 (Один правильный ответ) **Для постановки эскалатора на учёт в реестре владелец эскалатора, введённого в эксплуатацию в составе объекта капитального строительства, направляет в уполномоченный орган уведомление о вводе эскалатора в эксплуатацию в срок**

* 10-дневный
* 5-дневный
* 3-дневный

24. 2327 (Один правильный ответ) **Термин «выключатель безопасности» имеет следующее определение**

* электромеханическое устройство, предназначенное для выключения цепи питания или управления
* электромеханическое устройство, предназначенное для включения цепи питания или управления
* электромеханическое устройство, предназначенное для выключения цепи управления

25. 2328 (Один правильный ответ) **Приостановление использования эскалатора (пассажирского конвейера) более, чем на 24 часа, не связанное с аварийно-техническим обслуживанием оформляется**

* распорядительным актом владельцем объекта (эскалатора, пассажирского конвейера)
* предписанием Ростехнадзора
* распорядительным актом специализированной организации

26. 2329 (Один правильный ответ) **Из перечисленных ниже значительных опасностей и опасных ситуаций к опасностям поскользнуться, споткнуться, упасть не относится**

* падение, вызванное изменением скорости движения поручня (включая остановку)
* защемление смежными ступенями или пластинами
* падение, вызванное изменением направления движения
* спотыкание при входе/выходе на/с эскалатора/пассажирского конвейера

27. 2330 (Один правильный ответ) **В паспорт эскалатора (пассажирского конвейера) вносятся сведения о лице**

* ответственном за организацию эксплуатации объекта (эскалатора, пассажирского конвейера)
* ответственном за организацию обслуживания и ремонта объекта (эскалатора,

пассажирского конвейера)

* юридическом лице или индивидуальном предпринимателе – владельце эскалатора(пассажирского конвейера)

28. 2331 (Один правильный ответ) **Термин «гребёнка входной площадки» имеет следующее определение**

* зубчатая секция входной площадки, зубья которой входят во впадины настила ступеней, пластин или ленты
* зубчатая секция входной площадки, зубья которой входят во впадины ступеней, пластин
* зубчатая секция выходной площадки, зубья которой входят во впадины ступеней или ленты

29. 2332 (Один правильный ответ) **Информация о выполнении осмотра объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) квалифицированным персоналом заносится в**

* журнал технического обслуживания
* журнал выдачи задания
* журнал периодического осмотра объекта (эскалатора, пассажирского конвейера)

30. 2333 (Один правильный ответ) **Из перечисленных ниже значительных опасностей и опасных ситуаций к особым опасностям не относится**

* отсутствие ступеней или пластин
* защемление предметов или конечностей в устройстве ручного перемещения эскалатора или пассажирского конвейера
* чрезмерно высокая скорость движения
* ненадлежащее использование техники для перевозки чего-либо помимо людей (например, покупательских тележек, …)

31. 2334 (Один правильный ответ) **Назначенный срок службы эскалатора**

**(пассажирского конвейера) при отсутствии сведений о нём в его паспорте принимается равным**

* 15 лет
* 20 лет
* 25 лет

32. 2335 (Один правильный ответ) **Организация безопасного использования и содержания объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) обеспечивается**

* владельцем
* квалифицированным персоналом
* специализированной организацией

33. 2336 (Один правильный ответ) **Уведомление о выводе объекта**

**(эскалатора/пассажирского конвейера) из эксплуатации направляется в уполномоченный орган в срок, не превышающий следующее количество дней**

* не превышающий 20 рабочих дней со дня прекращения использования объекта
* - не превышающий 10 рабочих дней со дня прекращения использования объекта
* не превышающий 15 рабочих дней со дня прекращения использования объекта

34. 2337 (Один правильный ответ) **Допуск квалифицированного персонала к выполнению соответствующих видов работ осуществляется на основании**

* производственной (должностной) инструкции
* распорядительного акта
* руководства (инструкции) по эксплуатации

35. 2338 (Один правильный ответ) **Уведомление о смене владельца объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) направляется в уполномоченный орган в срок, не превышающий следующее количество рабочих дней**

* 10 рабочих дней
* 15 рабочих дней
* 20 рабочих дней

36. 2339 (Один правильный ответ) **Лицо, ответственное за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров назначается из числа**

* персонала администрации владельца
* квалифицированного персонала
* персонала специализированной организации

37. 2340 (Один правильный ответ) **Расследование несчастных случаев, произошедших на эскалаторе (пассажирском конвейере) с работниками, участвующими в производственной деятельности работодателя, проводится в соответствии с**

* Трудовым кодексом Российской Федерации
* ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
* Техническим регламентом «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

38. 2341 (Один правильный ответ) **Решение о вводе в эксплуатацию объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) принимает уполномоченный орган и оформляет решение актом ввода объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) в эксплуатацию в течение**

* 1 рабочего дня
* 5 рабочих дней
* 10 рабочих дней

39. 2342 (Один правильный ответ) **Владелец должен направить в орган Ростехнадзора извещение об аварии на опасном объекте в течение**

* 24 часов
* 48 часов
* 72 часов

40. 2343 (Один правильный ответ) **Порядок проведения работ по аварийнотехническому обслуживанию объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) регламентируется распорядительными документами**

* лица, их проводящего
* специализированной организации
* владельцем объекта (эскалатора, пассажирского конвейера)

41. 2344 (Один правильный ответ) **Ответственность за состояние охраны труда в организации несёт**

* руководящий работник организации, наделённый в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора,
* работодатель, который вправе передать свои права и функции по этому вопросу руководящему работнику организации, наделённому в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора, …)
* - работодатель

42. 2345 (Один правильный ответ) **Лица, осуществляющие работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию объектов (эскалаторов, пассажирских конвейеров) должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации в качестве**

* владельца эскалатора (пассажирского конвейера)
* юридического лица или индивидуального предпринимателя
* специализированной организации

43. 2346 (Один правильный ответ) **Что из ниже приведённого не вошло в регламентированный перечень операций, которые должны быть обеспечены системой операторского контроля**

* постоянное видеонаблюдение за подходами к эскалатору (пассажирскому конвейеру), а также за лицами, находящимися на нём
* сигнализация о срабатывании устройств безопасности
* сигнализация об отключении энергоснабжения эскалатора (пассажирского конвейера)
* возможность отключения эскалатора (пассажирского конвейера) в экстренной ситуации…

44. 2347 (Один правильный ответ) **Уровень квалификации персонала, выполняющего работы по монтажу (демонтажу), обслуживанию, ремонту объектов (эскалаторов, пассажирских конвейеров) должен соответствовать требованиям**

* производственной инструкции
* единого тарифно-квалификационного справочника- профессиональных стандартов

45. 2348 (Один правильный ответ) **Решение о проведении технического расследования аварии на опасном объекте, в результате которой причинён вред только имуществу потерпевших, принимает**

* специализированная организация, обслуживающая опасный объект
* орган Ростехнадзора
* владелец опасного объекта

46. 2349 (Один правильный ответ) **Техническое расследование причин аварии на опасном объекте должно проводиться в течение**

* 15 рабочих дней со дня издания приказа (принятия решения) о создании комиссии
* 5 рабочих дней со дня издания приказа (принятия решения) о создании комиссии
* 3 рабочих дней со дня издания приказа (принятия решения) о создании комиссии

47. 2350 (Один правильный ответ) **Минимальный стаж работы в электроустановках (в месяцах) персонала организаций, имеющего основное общее образование, претендующего на III группу по электробезопасности**

* 2 (два) месяца в предыдущей группе
* 3 (три) месяца в предыдущей группе
* 4 (четыре) месяца в предыдущей группе

48. 2351 (Один правильный ответ) **Каким образом осуществляется допуск к работе лиц, осуществляющих техническое обслуживание, ремонт, управление эскалатором и наблюдение за пассажирами на лестничном полотне**

* Каким образом осуществляется допуск к работе лиц, осуществляющих техническое обслуживание, ремонт, управление эскалатором и наблюдение за пассажирами на лестничном полотне
* На основании устного разрешения лица по надзору за эскалатором
* На основании приказа по организации
* На основании разрешения, выданного лицом, ответственным за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию

49. 2352 (Один правильный ответ) **Информация об обслуживании и о ремонте объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) квалифицированным персоналом заносится в**

* Журнал технического обслуживания;
* Журнал выдачи задания;
* Журнал технического обслуживания и ремонта объекта (эскалатора, пассажирского конвейера)

50. 2353 (Один правильный ответ) **Что должен сделать новый владелец при смене владельца эскалатора (пассажирского конвейера)**

* В течение 5 дней должен зарегистрировать эскалатор (пассажирский конвейер) в Ростехнадзоре.
* В течение 10 рабочих дней со дня перехода к нему права владения, должен направить в

уполномоченный орган уведомление о смене владельца.

- В течение месяца провести обследование эскалатора (пассажирского конвейера) для определения его технического состояния.

51. 2354 (Один правильный ответ) **В каком случае ввод эскалатора в эксплуатацию допускается**

* Не назначено лицо, ответственное за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию
* Выявлено наличие неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию эскалатора, которые могут быть устранены в процессе осмотра, проверки или освидетельствования
* Выявлено невыполнение предписаний инспектора Ростехнадзора или лица, проводившего техническое освидетельствование
* Выявлены неисправности, не влияющие на безопасную эксплуатацию эскалатора

52. 2355 (Один правильный ответ) **Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров при организации работ по подготовке и проведению освидетельствования эскалаторов и пассажирских конвейеров должен уметь**

* Организовывать работу персонала, ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты;
* Определять организацию для проведения испытаний эскалаторов при сертификации;
* - Вырабатывать варианты решений организации работ по освидетельствованию эскалаторов и пассажирских конвейеров и оценивать риски, связанные с их реализацией
* Основы энергоэффективности электрооборудования.

53. 2356 (Один правильный ответ) **Какую группу по электробезопасности должно иметь лицо, осуществляющее наблюдение за пассажирами**

* I группу
* II группу
* III группу
* IV группу

54. 2357 (Один правильный ответ) **Какое из приведенных определений соответствует термину "ремонтная скорость эскалатора"**

* Скорость движения лестничного полотна при работе без нагрузки в установившемся режиме
* Скорость эскалатора при работе от главного привода при максимальной нагрузке в установившемся режиме
* Скорость движения ступеней, пластин или ленты при выполнении технического обслуживания или ремонта

55. 2358 (Один правильный ответ) **Какое из приведенных определений соответствует**

**термину "максимальная эксплуатационная нагрузка эскалатора"**

* Количество пассажиров, которое может быть перемещено эскалатором в единицу времени- Наибольшая возможная нагрузка от пассажиров на 1 квадратный метр лестничного полотна эскалатора
* Наибольшая возможная нагрузка от пассажиров на всю длину лестничного полотна эскалатора
* Наибольшая нагрузка от пассажиров на 1 м длины несущего полотна или поручня

56. 2359 (Один правильный ответ) **Какое из приведенных определений соответствует термину "свободный выбег лестничного полотна эскалатора"**

* Расстояние, проходимое лестничным полотном по инерции при максимальной нагрузкепосле отключения электродвигателя главного привода при включенном рабочем и отключенном аварийном тормозах
* Расстояние, проходимое лестничным полотном по инерции без нагрузки послеотключения электродвигателя главного привода при разомкнутом рабочем и отключенном аварийном тормозах
* Расстояние, проходимое лестничным полотном по инерции при максимальной нагрузкепосле отключения электродвигателя главного привода при разомкнутом рабочем и отключенном аварийном тормозах

57. 2360 (Один правильный ответ) **Какое из приведенных определений соответствует термину "главный привод эскалатора"**

* Привод, предназначенный для перемещения лестничного полотна эскалатора при транспортировании пассажиров
* Привод, предназначенный для перемещения лестничного полотна эскалатора при транспортировании пассажиров, а также при монтаже и техническом обслуживании эскалатора
* Привод, предназначенный для перемещения лестничного полотна эскалатора при техническом обслуживании эскалатора
* Привод, предназначенный для перемещения лестничного полотна эскалатора при монтаже и демонтаже эскалатора

58. 2361 (Один правильный ответ) **Какое из приведенных определений соответствует термину "рабочий тормоз эскалатора"**

* Устройство, предназначенное для остановки лестничного полотна эскалатора при срабатывании блокировки скорости
* Устройство, предназначенное для остановки лестничного полотна эскалатора при

самопроизвольном изменении направления движения

* Устройство, предназначенное для остановки лестничного полотна эскалатора при отключении электродвигателя

59. 2362 (Один правильный ответ) **Какое из приведенных определений соответствует термину "машинное помещение эскалатора"**

* Помещение, предназначенное для размещения наклонного участка эскалатора, подъемно-транспортного оборудования, а также вспомогательных помещений для обеспечения технического обслуживания эскалатора
* Помещение, расположенное под полом верхнего вестибюля, предназначенное для расположения электропривода тоннельного эскалатора, подъемно-транспортного оборудования, а также вспомогательных помещений для обеспечения технического обслуживания эскалатора
* Помещение, расположенное под полом нижнего вестибюля, предназначенное для установки и обслуживания натяжного устройства тоннельного эскалатора, а также вспомогательных помещений для обеспечения технического обслуживания эскалатора
* Помещение, расположенное под полом нижнего вестибюля, предназначенное для расположения электропривода тоннельного эскалатора, подъемно-транспортного оборудования, а также вспомогательных помещений для обеспечения технического обслуживания эскалатора

60. 2363 (Один правильный ответ) **Что входит в состав документации, поставляемой изготовителем эскалатора**

* Рекомендуемая штатная расстановка обслуживающего персонала
* Производственные инструкции обслуживающего персонала
* Должностная инструкция лица по надзору за эскалатором
* Ведомость комплекта запасных изделий для пусконаладочных работ

61. 2364 (Один правильный ответ) **Что не относится к основным техническим данным и характеристикам, указываемым в паспорте эскалатора**

* Характеристика помещений для установки эскалатора
* Характеристика электродвигателей эскалатора
* Характеристика тормозов эскалатора- Фактическая производительность, чел./ч

62. 2365 (Один правильный ответ) **Для каких целей предназначен главный привод эскалатора**

* Для передвижения лестничного полотна с ремонтной скоростью при монтажных и демонтажных работах
* Для перемещения несущего полотна эскалатора с номинальной скоростью
* Для передвижения лестничного полотна с ремонтной скоростью при техническом обслуживании
* Для растормаживания аварийного тормоза

63. 2366 (Один правильный ответ) **Какое назначение у вспомогательного привода эскалатора**

* Передвижение лестничного полотна с эксплуатационной скоростью при неисправности главного привода эскалатора
* Передвижение лестничного полотна с ремонтной скоростью
* Регулирование скорости передвижения лестничного полотна при работающем главном приводе
* Кратковременное передвижение лестничного полотна в аварийном режиме при возникновении неисправности главного привода эскалатора

64. 2367 (Один правильный ответ) **Для чего служит рабочий тормоз эскалатора**

* Для остановки двигателя
* Для остановки поручней
* Для остановки несущего полотна при отключении электродвигателя.
* Для остановки эскалатора, работающего на спуск, в случае увеличения скорости лестничного полотна на 30% номинальной скорости

65. 2368 (Один правильный ответ) **Какое назначение имеет аварийный тормоз эскалатора**

* Для совместной работы с рабочим тормозом с целью повышения эффективности тормозной системы эскалатора при превышении фактической провозной способности эскалатора
* - Для уменьшения скорости движения лестничного полотна эскалатора в случае превышения им эксплуатационной скорости и при отказе рабочего тормоза
* - Для остановки эскалатора, работающего на спуск, в случае увеличения скорости лестничного полотна на 30% номинальной скорости и более, а также при самопроизвольном изменении направления движения лестничного полотна работающего на подъем эскалатора и при отказе рабочего тормоза
* Для регулирования скорости движения лестничного полотна и его остановки при отказе рабочего тормоза

66. 2369 (Один правильный ответ) **Номинальная скорость движения несущего полотна эскалатора должна быть не более**

* 0,60 м/с
* 0,65 м/с
* 0,70 м/с
* 0,75 м/с

67. 2370 (Один правильный ответ) **Техническое освидетельствование эскалаторов (пассажирских конвейеров) в течение назначенного срока службы должно осуществляться не реже одного раза в**

* 6 месяцев
* 12 месяцев
* 18 месяцев
* 36 месяцев

68. 2371 (Один правильный ответ) **Управление эскалатором (пассажирским конвейером) при проведении проверок, испытаний и измерений при периодическом техническом освидетельствовании должен осуществлять персонал**

* специализированной организации
* экспертной организации
* испытательной лаборатории
* органа инспекции

69. 2372 (Один правильный ответ) **Какие действия необходимо предпринять при возникновении неисправностей, представляющих опасность при пользовании эскалатором**

* Эскалатор должен быть остановлен, пассажиры не должны покидать эскалатор до устранения неисправности.
* Эскалатор должен быть остановлен, а пассажиры с него удалены.
* Эскалатор должен по возможности произвести спуск (подъем) оставшихся на нем пассажиров и только после этого должен быть остановлен

70. 2373 (Один правильный ответ) **С какой периодичностью должна проводиться проверка знаний персонала, обслуживающего эскалаторы, в объеме производственных инструкций**

* Не реже одного раза в полугодие
* Не реже одного раза в год.
* - Не реже одного раза в три года.
* - Не реже одного раза в пять лет.

71. 2374 (Один правильный ответ) **В каком случае повторная (внеочередная) проверка**

**знаний персонала, обслуживающего эскалаторы, не проводится**

- При переходе из одной организации в другую.

* При переводе на обслуживание эскалаторов других типов.
* По требованию лица, ответственного за осуществление производственного контроля
* При перерыве в работе по должности 3 месяца.

72. 2375 (Один правильный ответ) **Какие документы передаются владельцу эскалатора организацией, смонтировавшей эскалатор или выполнившей его модернизацию**

**(реконструкцию) вместе с актом технической готовности эскалатора**

* Заверенные копии протоколов и удостоверений об обучении и аттестации персонала направо выполнения монтажных работ, работ по модернизации (реконструкции) эскалатора
* Протокол проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки
* Документы по наладке и эксплуатации эскалатора
* Производственные инструкции персонала, обслуживающего эскалатор

73. 2376 (Один правильный ответ) **Где могут останавливаться пульты управления для пуска под нагрузкой и остановки эскалатора у верхней и нижней входных площадок**

* В зоне расположения эскалаторов
* Вне зоны расположения эскалаторов
* В зоне расположения эскалаторов, так и вне ее.

74. 2377 (Один правильный ответ) **Какими блокировочными устройствами оборудуются эскалаторы отключающими электродвигатели с остановкой движения лестничного полотна**

* Обрыве, чрезмерной вытяжке или остановке поручня
* Срабатывании рабочего или аварийного тормозов;
* Воздействии на устройство "СТОП" в любом месте прохода между эскалаторами или защитами балюстрады, а также на выключатели "СТОП";
* Подъеме, или опускании ступени перед входными площадками;
* Сходе поручня с направляющих на нижнем и верхнем криволинейных участках;
* Все перечисленные блокировочные устройства

75. 2378 (Один правильный ответ) **Когда машинисту (дежурному у эскалатора) необходимо проводить контроль за состоянием эскалатора**

- Два раза в смену

- до начала и по окончании работы.

* Один раз в три дня.
* Два раза в неделю.
* Ежедневно перед началом работы.

76. 2379 (Один правильный ответ) **Какое требование к управлению эскалатором указано неверно**

* Эскалатором с дистанционным управлением допускается управлять дежурному оператору у эскалатора с пульта, установленного в кабине персонала при обеспечении постоянного визуального наблюдения за пассажирами на лестничном полотне.
* Дежурный оператор у эскалатора обязан останавливать эскалатор в случае падения пассажира или возникновения опасности нанесения травм пассажирам.
* Дежурному оператору разрешено управлять не более чем четырьмя эскалаторами одновременно.
* Разрешено устанавливать пульт в отдельно вынесенное помещение, при этом должны быть предусмотрены видеокамеры по наклонному ходу только на верхних площадках с интеграцией изображения на мониторы в данное помещение.

77. 2380 (Один правильный ответ) **Кто, согласно требованиям федеральных норм и правил, имеет право заверять своей подписью отметки в журнале технического обслуживания и ремонта эскалатора**

* Лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта лифта
* Представитель организации, выполнившей техническое обслуживание и ремонт лифта
* - Владелец лифта

78. 2381 (Один правильный ответ) **Кто допускается к операторскому обслуживанию при эксплуатации эскалатора**

* Специально подготовленный персонал, подтвердивший свою компетентность требованиям профессионального стандарта.
* Диспетчер операторского пункта, имеющий высшее образование.
* Оператор платформы подъемной, имеющий средне - специальное образование.
* Требования к персоналу не предъявляется.

79. 2382 (Один правильный ответ) **Когда должна проходить повторная проверка знаний у оператора эскалатора**

- Не реже 1 раза в 3 месяца.

* Не реже 1 раза в полгода.
* Не реже 1 раза в год.
* - Не реже 1 раза в 3 года.

80. 2383 (Один правильный ответ) **Когда должен проходить повторный инструктаж оператор эскалатора**

* Не реже 1 раза в 3 месяца;
* Ежедневно
* Не реже 1 раза в год;
* - Не реже 1 раза в полгода;

81. 2384 (Один правильный ответ) **Что не относится к механическим опасностям на эскалаторе**

* Контакт с движущимися деталями (например, вращающимися деталями привода, несущего полотна или привода поручня), которые в штатном режиме эксплуатации недоступны пользователям:
* Повреждение пальцев при их попадании между поручнем и балюстрадой. в зазоры балюстрады:
* Чрезмерно высокая скорость движения;
* Опасность пореза о кромки смежных закрывающих профилей:
* Удары об элементы конструкции зданий (стены, перекрытия, декоративные элементы) или при столкновении с людьми на соседних эскалаторах/пассажирских конвейерах

82. 2385 (Один правильный ответ) **Что относится к механическим опасностям на эскалаторе**

* Затягивание в устье поручня;
* Защемление между движущимся несущим полотном и неподвижными конструкциями (гребенкой входной площадки, фартуком);
* Защемление между полом и поручнем;
* Защемление смежными ступенями или пластинами
* Все перечисленное

83. 2386 (Один правильный ответ) **Каким может быть угол наклона поэтажного эскалатора**

* Не более 25 градусов
* Не более 35 градусов
* Не более 45 градусов
* Не более 35 градусов

84. 2387 (Один правильный ответ) **В каком случае эскалатор должен подвергаться осмотру**

* Один раз в месяц
* Выборочно в соответствии с графиком
* Перед каждым пуском эскалатора
* Один раз в неделю

85. 2388 (Один правильный ответ) **Кому подчиняется оператор эскалатора**

* Владельцу объекта
* Лицу, ответственному за организацию эксплуатации объекта
* - Электромеханику эскалатора

86. 2389 (Один правильный ответ) **Особые условия допуска к работе оператора поэтажного эскалатора**

* Локальный акт организации
* Наличие не ниже 2 группы по электробезопасности
* Прохождение предварительных и периодических мед. осмотров
* Все перечисленное

87. 2390 (Один правильный ответ) **Что из перечисленного должен уметь оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) при обнаружении**

**неисправностей и возникновении нештатной ситуации в процессе эксплуатации**

* Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию эскалатора
* Отключать эскалатор (пассажирский конвейер)
* Документально оформлять отчетную документацию при выявлении неисправностей эскалатора (пассажирского конвейера) и возникновении нештатных ситуаций
* Оказывать первую помощь пострадавшим- Все перечисленное

88. 2391 (Один правильный ответ) **Что из перечисленного должен знать оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) при обнаружении неисправностей и возникновении нештатной ситуации в процессе эксплуатации**

* Общие сведения об устройстве обслуживаемого эскалатора (пассажирского конвейера)
* Неисправности, при которых эскалатор должен быть отключен
* Расположение и правила использования выключателя (кнопки) "Стоп"
* Производственная инструкция оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)
* Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером)
* Правила оказания первой помощи пострадавшим
* Все перечисленное

89. 2392 (Один правильный ответ) **Кто должен выполнять уборку помещений распределительных устройств и очистку электрооборудования**

* Обученный персонал с соблюдением правил безопасности
* Только оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий данную установку
* Только ремонтный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV

90. 2393 (Один правильный ответ) **Допускается ли во время переключений в электроустановках изменение распределения обязанностей между лицами, выполняющими переключения в электроустановках, и контролирующим лицом**

- Допускается

* Не допускается
* Допускается с разрешения вышестоящего оперативного (диспетчерского) персонала

91. 2394 (Один правильный ответ) **Перечень состояний при которых не оказывается первая помощь в соответствии с Приказом Минздрава России от 04.05.2012 N 477н**

* Наружные кровотечения, травмы различных областей тела
* Степень сильного алкогольного опьянения, нарушение координации
* Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения
* Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения

92. 2395 (Один правильный ответ) **Перечислите мероприятия по обзорному осмотру**

**пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения**

* 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой
* 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела
* 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки

93. 2396 (Один правильный ответ) **На каком этапе производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом согласно приказу Минздрава России от 04.05.2012 № 477н**

* По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни
* После обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи
* После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения

94. 2397 (Один правильный ответ) **Чем должны быть укомплектованы электроустановки**

* Защитными средствами, средствами пожаротушения
* Средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи
* Исправным инструментом
* Испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой помощи

95. 2398 (Один правильный ответ) **За что несут персональную ответственность**

**работники, непосредственно обслуживающие электроустановки**

* За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок
* За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке
* За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта
* За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования

96. 2399 (Один правильный ответ) **Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок**

* Не реже одного раза в год
* Не реже одного раза в два года
* Не реже одного раза в три года
* Не реже одного раза в пять лет

97. 2400 (Один правильный ответ) **Сколько человек должно быть в комиссии по проверке знаний электротехнического персонала**

* Не менее трех человек
* Не менее четырех человек
* Не менее пяти человек
* Правилами не регламентируется

98. 2401 (Один правильный ответ) **Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности**

* Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы
* Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы
* Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы, персоналу успешнопрошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы
* Результаты проверки заносятся в трудовую книжку и в удостоверение установленной формы, которое выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний

99. 2402 (Один правильный ответ) **Какие плакаты относятся к запрещающим**

* Осторожно! Электрическое напряжение
* Стой! Напряжение
* Не включать! Работают люди
* Не влезай! Убъет

100. 2403 (Один правильный ответ) **Какие требования предъявляются к входным площадкам эскалатора**

* Поверхность входных площадок должна быть горизонтальной и ровной
* Конструкция входной площадки должна иметь устройство, обеспечивающее правильное направление настила ступени относительно зубьев гребенки
* - Освещенность входных площадок должна быть не менее 40 лк

101. 2404 (Один правильный ответ) **Каков максимальный перепад по высоте для двух смежных ступеней лестничного полотна на горизонтальном участке эскалатора**

* Не более 6 мм
* Не более 5 мм
* Не более 7 мм
* Не более 4 мм

102. 2405 (Один правильный ответ) **Какой должна быть скорость движения поручней эскалатора**

* Не должна отличаться от скорости движения ступеней более чем на 3%
* Не должна отличаться от скорости движения ступеней более чем на 4%
* Не должна отличаться от скорости движения ступеней более чем на 2%

103. 2406 (Один правильный ответ) **В каком случае, после срабатывания блокировочного устройства, пуск эскалатора в работу возможен без**

**принудительного приведения блокировочного устройства в исходное положение**

* При подъеме или опускании ступени перед входными площадками
* При обрыве, чрезмерной вытяжке или остановке поручня
* При обрыве или чрезмерной вытяжке приводной цепи
* При срабатывании рабочего или аварийного тормозов

104. 2407 (Один правильный ответ) **Кто и с какой периодичностью должен производить осмотр эскалатора**

* Машинист эскалатора в соответствии с его производственной инструкцией и инструкцией по эксплуатации перед каждым пуском, но не реже одного раза в сутки
* Машинист эскалатора в соответствии с его производственной инструкцией и инструкцией по эксплуатации после остановки эскалатора в конце рабочего дня
* Лицо, ответственное за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию перед каждым пуском
* Лицо по надзору за эскалатором после остановки эскалатора по любой причине

105. 2408 (Один правильный ответ) **Какой должна быть освещенность входных площадок эскалатора**

* Не менее 40 лк
* Не менее 50 лк
* - Не менее 60 лк

106. 2409 (Один правильный ответ) **В каком случае разрешение на ввод эскалатора в эксплуатацию не требуется**

* Для вновь установленного, модернизированного (реконструированного) эскалатора
* Для эскалатора, прошедшего капитальный ремонт
* По окончании срока работы, установленного при техническом освидетельствовании
* После месячного простоя эскалатора

107. 2410 (Один правильный ответ) **Где отражаются результаты контрольного осмотра эскалатора в случае обнаружения нарушений инспектором Ростехнадзора**

* В протоколе контрольного осмотра эскалатора и предписании
* В предписании
* В предписании и журнале осмотра эскалатора
* В официальном письме Ростехнадзора и предписании

108. 2411 (Один правильный ответ) **Какие документы передаются владельцу эскалатора организацией, смонтировавшей эскалатор или выполнившей его модернизацию (реконструкцию) вместе с актом технической готовности эскалатора**

* Заверенные копии протоколов и удостоверений об обучении и аттестации персонала направо выполнения монтажных работ, работ по модернизации (реконструкции) эскалатора
* Протокол проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки
* Документы по наладке и эксплуатации эскалатора
* Производственные инструкции персонала, обслуживающего эскалатор

109. 2412 (Один правильный ответ) **Представители каких организаций включаются в состав комиссии по приемке вновь смонтированного или модернизированного**

**(реконструированного) эскалатора в эксплуатацию**

* Представитель администрации предприятия-владельца эскалатора (председатель комиссии), представитель Роспотребнадзора
* Представитель организации, смонтировавшей эскалатор или выполнившей его модернизацию или реконструкцию, инспектор Ростехнадзора
* Представитель генподрядной организации, выполнявшей строительную часть эскалатора, представитель страховой компании
* Государственный инспектор труда, представитель предприятия-изготовителя эскалатора

110. 2413 (Один правильный ответ) **В какие сроки владелец эскалатора должен уведомить организации, представители которых включены в состав комиссии по приемке эскалатора, о дате и времени начала работы комиссии**

* Не менее чем за пять дней
* Не менее чем за неделю
* Не менее чем за десять дней
* Не менее чем за две недели

111. 2414 (Один правильный ответ) **Что входит в перечень документов, предъявляемых владельцем эскалатора комиссии по приемке вновь установленного, модернизированного (реконструированного) эскалатора**

* Приказ о назначении лица ответственного за электрохозяйство
* Приказ о назначении лица по надзору и лица, ответственного за содержание эскалатора в

исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию

* Договор обязательного страхования гражданской ответственности
* Штатное расписание и штатная расстановка персонала организации

112. 2415 (Один правильный ответ) **Какие действия должна предпринять комиссия по приемке вновь установленного, модернизированного (реконструированного) эскалатора при положительных результатах проведения осмотра и проверки эскалатора**

* Дать разрешение на ввод эскалатора в эксплуатацию
* Составить акт приемки эскалатора
* Зарегистрировать эскалатор
* Подготовить акт технической готовности эскалатора

113. 2416 (Один правильный ответ) **На основании каких документов инспектор Ростехнадзора, участвующий в работе комиссии по приемке, должен зарегистрировать вновь установленный эскалатор и сделать в паспорте запись о разрешении на ввод его в эксплуатацию**

* На основании письма организации
* На основании акта приемки эскалатора комиссией
* На основании актов технической готовности и приемки эскалатора
* На основании акта технической готовности эскалатора

114. 2417 (Один правильный ответ) **Кто выдает разрешение на ввод эскалатора в эксплуатацию по окончании срока работы, установленного предыдущим техническим освидетельствованием**

* Лицо по надзору
* Государственный инспектор труда
* Инспектор Ростехнадзора
* Экспертная организация

115. 2418 (Один правильный ответ) **Обязан ли владелец эскалатора производить обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте**

* Нет, так как эскалатор н относится к опасным объектам.
* Только при авариях на эскалаторах
* Должен

116. 2419 (Один правильный ответ) **Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения**

* По протоколам эксплуатационных испытаний
* По штампу или маркировке на средстве защиты
* По записи в Журнале испытаний средств защиты
* По внешнему виду средств защиты

117. 2420 (Один правильный ответ) **Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В**

* Указатели напряжения
* Диэлектрические галоши
* Диэлектрические ковры и изолирующие подставки
* Изолирующие колпаки, покрытия и накладки

118. 2421 (Один правильный ответ) **Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты**

* Сдать на внеочередной осмотр и испытания
* Поставить в известность непосредственного руководителя
* Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об

изъятии или в оперативной документации

- Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ

119. 2422 (Один правильный ответ) **Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности**

* Допускается
* Не допускается
* Допускается, при отсутствии внешних повреждений
* Допускается, с разрешения непосредственного руководителя

120. 2423 (Один правильный ответ) **Кто должен организовать обучение и периодические проверки знаний персонала, осуществляющего обслуживание эскалатора**

* Лицо, ответственное за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию
* Лицо по надзору за эскалатором
* Владелец эскалатора
* Мастер участка

121. 2424 (Один правильный ответ) **Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током**

* Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий
* Делятся на 3 класса - первый, второй и третий
* Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый
* Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй

122. 2425 (Один правильный ответ) **Освещенность в рабочих зонах в машинном помещении эскалатора или пассажирского конвейера должна быть**

* не менее 50 лк.
* не менее 100 лк.
* не менее 200 лк.

123. 2426 (Один правильный ответ) **Куда должен подать заявку владелец эскалатора для проведения технического освидетельствования**

* В испытательную лабораторию
* В экспертную организацию
* В Росаккредитацию

124. 2427 (Один правильный ответ) **Каким документом оформляются результаты технического освидетельствования эскалатора и обследования эскалатора, отработавшего назначенный срок службы экспертной организацией**

* Только заключением
* Только актом
* Актом технического освидетельствования и заключением

125. 2428 (Один правильный ответ) **Какое освидетельствование должно быть проведено в отношении вновь установленного, модернизированного пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора, а также эскалатора после капитального ремонта до ввода в эксплуатацию**

* должно быть проведено полное техническое освидетельствование
* должно быть проведено частичное техническое освидетельствование
* должно быть проведено периодическое техническое освидетельствование

126. 2429 (Один правильный ответ) **Можно ли использовать эскалатор по назначению до составления экспертной организацией акта технического освидетельствования и ввода в эксплуатацию**

- не допускается

- можно

127. 2430 (Один правильный ответ) **Какие сведения должны быть внесены в паспорт эскалатора лицом, проводившим освидетельствование, при положительных результатах технического освидетельствования**

* Запись с указанием нарушенных требований, а также о наличии угрозы причинения вреда жизни (здоровью) граждан и невозможности использования по назначению эскалатора
* Сведения о наличии и состоянии технической документации на эскалатор (паспорте эскалатора, руководстве/инструкции по эксплуатации эскалатора, монтажном/установочном чертеже)
* Сведения о месяце и годе проведения следующего технического освидетельствования